
**一、3PN泥浆泵压板加工技术要求**

1.规格尺寸：宽344mm厚度45mm,孔直径82mm具体尺寸详见图纸。

2.材质：Q235。

3.备注：按图纸加工，可到现场测绘，加工件需与现场设备相匹配。

4.图纸及实物图








二、液下泵底部连接座加工技术要求

1. 规格尺寸：电机侧为圆形，机械侧为方形，宽375mm,高255mm,具体尺寸详见图纸。
2. 材质：Q235。
3. 备注：可到现场测绘，加工件需与现场设备相匹配。。
4. 图纸及实物图





**三、老液下泵联轴器加工技术要求**

1.规格尺寸：详见图纸。

2.材质：Q235。

3.备注：可到现场测绘，加工件需与现场设备相匹配。

4.图纸及实物图

