**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价）**

**广东省广裕集团西江企业有限责任公司**

**云采链（广州）信息科技有限公司**

**二○二四年三月**

**第一章竞价须知**

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 因成交供应商自身原因放弃或被取消成交资格，采购人可按照竞价公告的成交候选人名单排序，确定下一顺序候选人作为成交人。
9. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
12. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
13. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
15. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
16. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
17. **竞价文件的澄清或修改**
18. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
19. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
20. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
21. 如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
22. 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的。
23. 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的。
24. 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
25. **报名要求（**参与竞价的**供应商资质要求:报名时需要提供以下盖章资料，**并对上传的报名文件资料承担责任**）**
26. 具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明材料）；
27. 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条规定；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；本项目不允许转包分包，不接受联合竞价；提供供应商资格声明函，**格式详见附件**；
28. 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，**格式详见附件**；
29. 供应商具有采购清单中全部所投产品有效的产品制造商公司的代理证书或产品制造商的原厂授权函，并加盖制造商公章。
30. **报名供应商须提供缴纳本项目投标保证金凭证及退保证金说明函（格式详见附件）**

**①投标保证金的提交形式与金额：**

1. 保证金的提交形式：非现金形式。
2. 保证金金额：人民币**3850**元。

**②保证金缴纳账户信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位名称 | 云采链（广州）信息科技有限公司 |
|  | 开户银行 | 广发银行广州白云机场支行 |
|  | 账 号 | 9550880212571700294 |

**③保证金的退还：在结果公告发布后三十个工作日内不计利息原额、原路退还，
但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。**

1. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
2. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应**报价附件（报价表）。**
3. 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。本项目要求供应商只进行1次报价。
4. **确定成交候选人**
5. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
6. **无效报价**
7. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
8. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
9. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
10. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
11. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
12. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的**。
13. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
	* 1. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目。
		2. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
		3. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜。
		4. 不同供应商使用同一IP地址参与竞价。
		5. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
		6. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。
		7. 不同供应商的响应文件相互混淆。
		8. 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。
14. **竞价活动失败**
15. 如出现报价最低的供应商报价不符合竞价公告要求情形的，则顺延推选次低的符合要求的供应商作为成交人；若有效报价供应商不足3家，本次竞价活动失败。
16. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
17. 因重大变故，采购任务取消的。
18. **使用费**
19. 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%**（四舍五入取整数），**不足1000元按1000元收取。
20. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。
21. **联系方式**

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



**第二章用户需求书**

**说明：**

**供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效竞价。**

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **供货期** | **最高限价** |
| 广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价） | 1项 | 自合同生效之日起10个工作日内 | ¥ 192,700元 |

**二、项目概况**

1、项目名称：广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价）

2、项目主要要求：设备清单及技术规格，均需满足采购人要求。

3、采购预算：¥192,700元（含税）。

4、最高限价：¥192,700元（含税）。

5、报价要求：

（1）报价不得高于本项目采购预算及最高限价，且不低于成本价。

（2）报价中须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、所投设备质保服务、上门安装服务、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

6、广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价）采购清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 管理终端 | CPU：KX-U6780A，8核,主频 2.7GHzBIOS：百敖V1.0内存： 16G DDR4 硬盘：512G SATA SSD +1T HDD显卡：RX550 4G显卡光驱：DVD-RW显示器：标配23.8英寸 分辨率1920×1080。●**安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放。（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）**●**操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）****●整机品牌：支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌，主机与播放器同一品牌。（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）** | 台 | 1 |
| 2 | 综合管理平台 | 视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 小型记录仪 | ●**设备具有显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.13英寸，显示屏可配置铭牌信息，掉电后信息不应消失（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）**数据防丢失功能：在记录过程中，如遇电量不足，设备会关机之前自动保存所记录的执法数据录像格式：MP4●**设备视频分辨率为1600×1200，帧率为25帧/s，连续摄录时长应≥12h（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）**供电方式：电池供电操作系统：Linux内置存储容量：64GB内置存储介质：EmmcMIC：支持充电时间：小于3h电池不可拆卸**●设备应具有状态灯提示功能，包括开/关机提示、摄录启动/体质提示，按键和状态指示灯分离设计（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）** | 台 | 50 |
| 4 | 采集站 | 接入数量 8台工牌记录仪同时接入存储硬盘 2块硬盘，单盘最大8T平台系统 linux电源功率 180W扬声器 1个USB接口 1个USB 2.0 、 RS232 1个、 RJ45 2个、 HDMI 1个、 电源口 1个状态指示灯 8个，用于指示充电及导数据状态 | 台 | 7 |
| 5 | 登记设备 | 操作系统：Android 11 ；屏幕参数：登记侧：10.1寸显示屏，1280\*800分辨率；管理员侧：10.1寸触摸屏，1280\*800分辨率系统参数：处理器4核，2.0GHz，内存4GB，闪存16GB；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；硬件接口：RJ45\*1、USB2.0\*3、开关机按键\*1、预留RS485\*1、预留IO输入\*1、预留门锁\*1；通信方式：TCP/IP、 Wifi；使用环境：室内使用；工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）。 | 台 | 1 |
| 6 | 存储设备 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源已内置8块8TB硬盘，总容量达64TB视频接口：2×HDMI，2×VGA●**HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）**网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0扩展接口：1×eSATA输入带宽：384Mbps，输出带宽：256Mbps接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入●**解码能力：可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）**RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘**●产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）** | 台 | 1 |
| 7 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器CPU：配置2颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz内存：配置64G DDR4，16根内存插槽硬盘：配置2块1.2T 10K SAS盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘阵列卡：配置1块SAS+HBA卡，(支持RAID 0/1/10)PCIE扩展：支持5个PCIE插槽网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源  | 台 | 1 |

备注：供应商可以根据报价表中提供性能参数优于上述参考参数的产品，并预留SDK接口，支持二次开发，与现有AB门对接。

**三、项目系统概述**

广东省广裕集团西江企业有限责任公司属于特殊企业。因此，要求所有进出场所的外部人员、车辆，必须是合法的，并且必须留下进出记录，便于出现事故时的查询取证。本次外协人员管控系统主要针对企业生产外协人员，通过小型记录仪记录外协人员进入监管场所的活动过程。

**四、系统设计**

外协人员管控系统主要由登记设备、管理终端、综合管理平台、小型记录仪、采集站、存储设备等组成，对外协人员身份进行有效确认，并管控外协人员的进出区域。

在外协人员通过身份证在登记设备完成登记动作，外协人员信息下发到小型记录仪内，将小型记录仪发放给外协人员并佩戴在胸前，访问结束后归还小型记录仪，将小型记录仪接入采集站，相关视频自动上传到存储设备。

系统架构如下图所示（图1）：



1. 管理系统架构示意图

**五、系统部署**

子系统在不同部署场景，说明如下：

（一）管理中心

管理中心一般在监控中心，或者中心机房等。需要注意环境的温湿度、通风散热情况，综合安防管理平台服务器及存储设备一般部署在机柜中。需要安排一名管理员负责操作管理终端上的综合安防管理平台。主要部署设备有综合管理平台1套、管理终端1台、存储设备1套。存储空间计算方式如下：

按前端50台小型记录仪，像素按720P，每天10小时录像存储3个月,按H.264格式则共需要3Mbps×60秒×60分×10小时×90天/8/1024/1024×50路=57.94TB,存储冗余57.94TB/0.9存储容量冗余≈64TB,项目共需要1台8盘8TB位存储设备。

（二）AB门

外协人员身份验证、登记、授权、签离这些动作一般发生在AB门，所以登记设备一般部署在AB门的岗亭内，需要安排一名警员操作一体机，发放回收小型记录仪。主要部署设备小型记录仪50台、采集站7台、登记设备1台。

**六、系统功能**

当外协人员需进入监管场所时，警员完成入门登记工作，高效准确的记录、存储外协人员的相关信息，做到人员、证件二者统一，便于异常情况发生后查询。具体功能包括：

（一）信息登记

对进出监管场所的外协人员进行登记，实现对外协人员的管控，确保进出监管场所的秩序及安全。

（二）进出记录

外协人员通过登记基本信息，将人员基本信息下发到小型记录仪后启动录像功能，外协人员将小型记录仪佩戴在胸前录音录像，记录外协人员从进入监管场所到离开监管场所的音视频信息。

（三）视音频录像存储

外协人员在归还后，警员将小型记录仪接入采集站后相关视频数据传输至存储设备，存储方式采用视频流直存的方式，进行统一数据保存，授权用户可通过软件平台对数据进行访问及下载。

**七、质量要求及质保期**

1、供应商所提供的货物必须是全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的原装产品。

2、供应商提供的货物应包括产品技术资料、使用说明书、出厂合格证。

3、项目验收合格后，质保期1年。质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由成交供应商免费提供。

**八、供货要求**
1、供货方式：成交供应商按采购人要求按质按量完成供货。

2、供货时间：自合同生效之日起10个工作日内。

**九、付款方式**

1、合同签订合同后10个工作日内完成供货、安装、调试并交付使用，试运行30天，在完成试运行30天后且符合验收条件后进行验收，验收合格后15个工作日内，一次性支付合同总价的100%。

2、履约保证金

成交供应商须在合同签订后的5个工作日内以银行转账方式按合同总额的5%缴纳履约保证金。自质保期满及采购人收到成交供应商书面申请后20个工作日内将履约保证金无息退还给成交供应商。

**缴纳履约保证金银行转账账户：**

1. 名称：广东省广裕集团西江企业有限责任公司
2. 开户行：中国建设银行佛山高明支行
3. 账号：44050166745000001110
4. 转账备注：外协人员管控系统采购项目履约保证金

3、违约责任

（1）合同期内，因未按合同要求供货给采购人造成损失的，采购人有权单方面解除合同，并没收全部履约保证金。

（2）发生以下情形之一的，经调查属实，扣除全部履约保证金：（1）供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；（2）货物质量验收不合格；（3）提供虚假检验报告等相关票证；

（3）成交供应商被扣除履约保证金后应在5个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

（4）质保期内，成交供应商在接到采购单位报修通知后，需2日内到达现场排除故障或提供临时顶替设备，否则构成违约，采购人有权委托第三方进行维修，产生的费用由成交供应商承担，采购人可直接在履约保证金中扣除，若履约保证金不足以抵扣，则成交供应商须在维修完成后5个工作日内向采购人提交全部维修费用。

**十、其他要求**

1、遵守监狱管理制度和保密制度，不得泄露采购人情况。

2、本项目为一个整体，竞价供应商必须对本项目整体进行报价，不能只对其中部分内容进行报价。

第三章报价附件

## 报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **所投品牌** | **单价报价****（元）** | **小计****（元）** | **备注** |
| 1 | 管理终端 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 综合管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 小型记录仪 | 台 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | 采集站 | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 5 | 登记设备 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 存储设备 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 平台服务器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| **合计（每项小计之和）：人民币 元** |

**注：**

1. **参与报价的供应商须针对本项目第二章的用户需求书全部内容完全响应，并在报价时按要求提供符合用户需求书中带“●”的技术规格相关证明材料（请在所提供的证明材料中标注出符合的内容），同时加盖报名供应商跟生产厂家的公章，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。**
2. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
3. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
4. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

**致：广东省广裕集团西江企业有限责任公司、云采链（广州）信息科技有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价）**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：广东省广裕集团西江企业有限责任公司、云采链（广州）信息科技有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价）**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目供货及服务资质和能力。

三、本公司有固定的经营场所，具有相关部门签发的许可证或资格证书，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司在本项目中不分包转包且不联合竞价。

五、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

**退投标保证金说明**

特别提醒：

竞价人缴纳的投标保证金，原则上，代理机构按保证金汇入的原账户退还，竞价人必须填写原来汇入保证金账户时的账户信息。

我方为**广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价）**所提交的投标保证金人民币**3850**元，请贵单位退还投标保证金人民币**3850**元，请划到以下账户：

|  |  |
| --- | --- |
| 收款人名称 |  |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行（具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账号 |  | 联系电话 |  |

备注：代理机构将按其提供的“退投标保证金说明”退还竞价人的投标保证金。

## 广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价）合同

甲方：

法人： 联系人：

电话： 传真： 地址：

乙方：

法人： 联系人：

电话： 传真： 地址：

合同编号：

根据广东省广裕集团西江企业有限责任公司委托云采链（广州）信息科技有限公司组织的**广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价）**（采购编号：\*\*\*\*）的竞价文件及线上竞价结果，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1. **采购内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **供货期** |
| 广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价） | 1项 | 自合同生效之日起10个工作日内 |

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）。

**二、项目概况**

1、项目主要要求：设备清单及技术规格，均需满足甲方要求。

2、结算要求：

（1）合同金额须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、所投设备质保服务、上门安装服务、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3、广东省广裕集团西江企业有限责任公司外协人员管控系统采购项目（第二次竞价）采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **所投品牌** | **单价****（元）** | **小计****（元）** |
| 1 | 管理终端 | CPU：KX-U6780A，8核,主频 2.7GHzBIOS：百敖V1.0内存： 16G DDR4 硬盘：512G SATA SSD +1T HDD显卡：RX550 4G显卡光驱：DVD-RW显示器：标配23.8英寸 分辨率1920×1080。安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放。（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）整机品牌：支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌，主机与播放器同一品牌。（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 综合管理平台 | 视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 小型记录仪 | 设备具有显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.13英寸，显示屏可配置铭牌信息，掉电后信息不应消失（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）数据防丢失功能：在记录过程中，如遇电量不足，设备会关机之前自动保存所记录的执法数据录像格式：MP4设备视频分辨率为1600×1200，帧率为25帧/s，连续摄录时长应≥12h（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）供电方式：电池供电操作系统：Linux内置存储容量：64GB内置存储介质：EmmcMIC：支持充电时间：小于3h电池不可拆卸设备应具有状态灯提示功能，包括开/关机提示、摄录启动/体质提示，按键和状态指示灯分离设计（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明） | 台 | 50 |  |  |  |
| 4 | 采集站 | 接入数量 8台工牌记录仪同时接入存储硬盘 2块硬盘，单盘最大8T平台系统 linux电源功率 180W扬声器 1个USB接口 1个USB 2.0 、 RS232 1个、 RJ45 2个、 HDMI 1个、 电源口 1个状态指示灯 8个，用于指示充电及导数据状态 | 台 | 7 |  |  |  |
| 5 | 登记设备 | 操作系统：Android 11 ；屏幕参数：登记侧：10.1寸显示屏，1280\*800分辨率；管理员侧：10.1寸触摸屏，1280\*800分辨率系统参数：处理器4核，2.0GHz，内存4GB，闪存16GB；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；硬件接口：RJ45\*1、USB2.0\*3、开关机按键\*1、预留RS485\*1、预留IO输入\*1、预留门锁\*1；通信方式：TCP/IP、 Wifi；使用环境：室内使用；工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 存储设备 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源已内置8块8TB硬盘，总容量达64TB视频接口：2×HDMI，2×VGAHDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0扩展接口：1×eSATA输入带宽：384Mbps，输出带宽：256Mbps接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明）RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作（需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章证明） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器CPU：配置2颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz内存：配置64G DDR4，16根内存插槽硬盘：配置2块1.2T 10K SAS盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘阵列卡：配置1块SAS+HBA卡，(支持RAID 0/1/10)PCIE扩展：支持5个PCIE插槽网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源  | 台 | 1 |  |  |  |

备注：乙方可以提供性能参数优于上述参考参数的产品，并预留SDK接口，支持二次开发，与现有AB门对接。

**三、项目系统概述**

广东省广裕集团西江企业有限责任公司属于监狱企业，因此，要求所有进出监管场所的人员、车辆，必须是合法的，并且必须留下进出记录，便于出现事故时的查询取证。本次外协人员管控系统主要针对企业生产外协人员，通过小型记录仪记录外协人员进入监管场所的活动过程。

**四、系统设计**

外协人员管控系统主要由登记设备、管理终端、综合管理平台、小型记录仪、采集站、存储设备等组成，对外协人员身份进行有效确认，并管控外协人员的进出区域。

在外协人员通过身份证在登记设备完成登记动作，外协人员信息下发到小型记录仪内，将小型记录仪发放给外协人员并佩戴在胸前，访问结束后归还小型记录仪，将小型记录仪接入采集站，相关视频自动上传到存储设备。

系统架构如下图所示（图1）：



1. 管理系统架构示意图

**五、系统部署**

子系统在不同部署场景，说明如下：

（一）管理中心

管理中心一般在监控中心，或者中心机房等。需要注意环境的温湿度、通风散热情况，综合安防管理平台服务器及存储设备一般部署在机柜中。需要安排一名管理员负责操作管理终端上的综合安防管理平台。主要部署设备有综合管理平台1套、管理终端1台、存储设备1套。存储空间计算方式如下：

按前端50台小型记录仪，像素按720P，每天10小时录像存储3个月,按H.264格式则共需要3Mbps×60秒×60分×10小时×90天/8/1024/1024×50路=57.94TB,存储冗余57.94TB/0.9存储容量冗余≈64TB,项目共需要1台8盘8TB位存储设备。

（二）AB门

外协人员身份验证、登记、授权、签离这些动作一般发生在AB门，所以登记设备一般部署在AB门的岗亭内，需要安排一名警员操作一体机，发放回收小型记录仪。主要部署设备小型记录仪50台、采集站7台、登记设备1台。

**六、系统功能**

当外协人员需进入监管场所时，警员完成入门登记工作，高效准确的记录、存储外协人员的相关信息，做到人员、证件二者统一，便于异常情况发生后查询。具体功能包括：

（一）信息登记

对进出监管场所的外协人员进行登记，实现对外协人员的管控，确保进出监管场所的秩序及安全。

（二）进出记录

外协人员通过登记基本信息，将人员基本信息下发到小型记录仪后启动录像功能，外协人员将小型记录仪佩戴在胸前录音录像，记录外协人员从进入监管场所到离开监管场所的音视频信息。

（三）视音频录像存储

外协人员在归还后，警员将小型记录仪接入采集站后相关视频数据传输至存储设备，存储方式采用视频流直存的方式，进行统一数据保存，授权用户可通过软件平台对数据进行访问及下载。

**七、质量要求及质保期**

1、乙方所提供的货物必须是全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的原装产品。

2、乙方提供的货物应包括产品技术资料、使用说明书、出厂合格证。

3、项目验收合格后，质保期1年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由乙方免费提供。

**八、供货要求**
1、供货方式：乙方按甲方要求按质按量完成供货。

2、供货时间：自合同生效之日起10个工作日内。

**九、付款方式**

1、合同签订合同后10个工作日内完成供货、安装、调试并交付使用，试运行30天，在完成试运行30天后且符合验收条件后进行验收，验收合格后15个工作日内，一次性支付合同总价的100%。

2、履约保证金

乙方须在合同签订后的5个工作日内以银行转账方式按合同总额的5%缴纳履约保证金。自质保期满及甲方收到乙方书面申请后20个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。

**缴纳履约保证金银行转账账户：**

1. 名称：广东省广裕集团西江企业有限责任公司
2. 开户行：中国建设银行佛山高明支行
3. 账号：44050166745000001110
4. 转账备注：外协人员管控系统采购项目履约保证金

3、违约责任

（1）合同期内，因未按合同要求供货给甲方造成损失的，甲方有权单方面解除合同，并没收全部履约保证金。

（2）发生以下情形之一的，经调查属实，扣除全部履约保证金：（1）供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；（2）货物质量验收不合格；（3）提供虚假检验报告等相关票证；

（3）乙方被扣除履约保证金后应在5个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

（4）质保期内，乙方在接到采购单位报修通知后，需2日内到达现场排除故障或提供临时顶替设备，否则构成违约，甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用由乙方承担，甲方可直接在履约保证金中扣除，若履约保证金不足以抵扣，则乙方须在维修完成后5个工作日内向甲方提交全部维修费用。

**十、其他要求**

1、遵守监狱管理制度和保密制度，不得泄露甲方情况。

**十一、争议的解决**

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，合同双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意向甲方所在地人民法院提请诉讼。

2、在进行法院审理期间，除提交法院审理事项外，合同其他部分仍应当继续履行。

3、本合同按照中华人民共和国法律进行解释。

**十二、税费**

1、在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十三、其它**

1、本合同所有附件及乙方所提供的相关证明材料均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权解除合同，没收履约保证金并向乙方追究相应的经济损失。

**十四、合同生效：**

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，甲方执 肆 份、乙方执 壹 份，合同自双方鉴字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理。

附件1.保密承诺函

附件2.中标人廉洁承诺书

附件3.外来人员进出监管区须知

**甲方（盖章）**：广东省广裕集团西江企业有限责任公司

法定代表人或委托代理人：

签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

业务经办人：

联系电话：

**乙方（盖章）**：

法定代表人或委托代理人：

签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

业务联系人：

联系电话：

**附件1.保密承诺函**

**保密承诺函**

**致：广东省广裕集团西江企业有限责任公司**

为保护合作方甲方的合法利益，保证合作双方实现顺利合作，避免因信息泄露而给甲方造成损失，本项目（项目名称： ）的服务方以及参与本项目的所有员工承诺遵守本保密协议内容。

一、保密信息定义

本协议所称的“保密信息”是指所有涉密信息、商业秘密、技术秘密、通信或与该项目相关的其他信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，包括（但不限于）数据、用户名、口令、产品、文件、规划、方案、技术、方法、仪器设备和其它信息及文档等，上述信息在本项目以如下形式确定：

1.甲方在项目实施中为乙方及乙方工作人员提供必要的数据、程序、用户名、口令和资料等；

2.在对甲方提供服务工作中涉及的业务及技术文档，包括政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档，测试和测试产生的数据等；

3.服务过程中产生的所有成果为保密的内容；

4.其他甲方合理认为并申明属于保密信息的内容。

二、保密要求

我公司在国家相关法律法规、规章政策所规定的前提下，全力限制“保密信息”的使用范围以利保密防范，并仅用于为甲方提供服务。在未经甲方书面形式授权下，我公司不会直接或间接使用“项目资料”的利益或目的性的任何专有信息，亦不会把任何专用信息披露给他人，我公司的所有员工均有义务受约束，并负有保密的义务。

1.承诺人始终对保密资料保密，不在项目之外使用甲方提供的保密信息及因履行本项目而掌握的保密信息。

2.未经甲方书面同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触上述保密信息的手段，包括在公开场合展览，公开对外宣传，作为文章、讯息、参考数据发表等。

3.只向项目相关人员（包括各自的领导﹑同事和雇员等）为商讨合作项目而有需要知悉保密信息的人士披露保密信息；并保证上述各相关人员的行为将会符合本守则的规定。

4.在商讨合作项目的过程中，若需向第三方披露甲方的保密信息，应取得甲方书面许可，并要求该第三方不得向任何其它人士泄露保密信息。

5.乙方均应保护甲方知识产权，未经对方同意，乙方不得对甲方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

6.有关保密的内容和义务，未经甲方解封则长期有效。

承诺人： 日期：

（法定代表人或委托代理人签字/章并盖单位公章）

**附件2.中标人廉洁承诺书**

**中标人廉洁承诺书**

（单位名称）：

本公司（企业）作为贵单位项目 （项目编号： ）的合作单位，现就合作期间的廉洁自律工作作以下承诺：

1.本公司（企业）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业有关规定，积极营造公平公正的政府采购活动环境。

2.加强本公司（企业）相关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现存在违规违纪违法行为，将及时向监察部门或司法机关举报。

3.不向采购人及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

4.不为采购人及其人员报销应由采购人或个人支付的费用。

5.不为采购人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

6.不为采购人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

7.不为采购人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

8.不为采购人及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

9.不为采购人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

10.不违反规定安排采购人员在本公司（企业）或本公司（企业）相关企业兼职和领取兼职工资及报酬。

11.不利用非法手段向采购人员打探有关涉及采购人的商业秘密、业务渠道等。

12.采购人对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，本公司（企业）将积极配合，提供相关证据、佐证材料。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违反上述廉洁行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，均由我公司（企业）承担。本公司（企业）及相关工作人员违反第3、4、5、6、7、8、9、10、11条，按合同金额30%向甲方支付违约金，同时按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理，给甲方单位造成经济损失的，应予以经济赔偿。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签名）：

时间：

**附件3.外来人员进出监管区须知**

**外来人员进出监管区须知**

由于监狱工作的特殊性，乙方应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定。

1.外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

2.外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与服刑人员划清界线，防止被服刑人员利用。

3.外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得衣着暴露。

4.凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

5.外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

6.所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

7.外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》。凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

8.外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

9.外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

10.外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

①不得擅自与服刑人员接触，与服刑人员认老乡、攀亲结友；

②不得为服刑人员传带、保管任何物品；

③不得为服刑人员邮寄信件、捎口信或替服刑人员打电话；

④不得在监管区拍照、摄像或录音；

⑤不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

⑥不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

⑦不得散布不利于服刑人员改造的言论；

⑧不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

⑨不得破坏监狱设施；

⑩患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

⑪不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

11.外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天21时前应驶离监管区。

12.外来人员若违反本管理规定，监狱将责成乙方将其解聘、辞退或调离，严禁其再次进入监管区，有违法行为的送司法机关处理。