**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：潮州市湘桥区磷溪卫生院医疗设备采购项目**

**潮州市湘桥区磷溪卫生院**

**云采链（广州）信息科技有限公司**

**二零二四年四月**

**第一章竞价须知**

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行公开竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理

机构均无义务和责任承担这些费用。

1. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项

目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

1. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不

响应，不推荐为成交候选人。

1. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
2. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要

求的供应商作为成交供应商。

1. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项

目的采购方式。

1. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购

活动。

1. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；

期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

1. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的

书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

1. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要

事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

1. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承

担。

1. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理

机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

1. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
2. **竞价文件的澄清或修改**
3. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容

将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

1. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应

按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

1. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应

商具有约束力。

1. **报名要求（**参与竞价的**供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，**并对上传的报名文件资料承担责任**）**
2. 供应商提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团

体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）。

1. 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附

件。

1. 供应商必须具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件，本项目不接受联合体参与竞价，提供供

应商资格声明函，格式详见附件。

1. 如是经销商、代理商参与竞价时，所报价产品来源渠道必须合法正当，**报名时提供制造商常州赛乐医疗技术有限公司对本项目出具的授权书**，加盖制造商公章；如是制造商参与竞价时，提供制造商声明函（格式自拟）。
2. 供应商如为生产企业：具备有效的《医疗器械生产许可证》；如为经营企业：具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；**（提供相关证明材料，如国家另有规定，则适用其规定）。**
3. 所报价设备属医疗器械管理的，须具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案信息表》；（提供相关证明材料，如国家另有规定，则适用其规定）。
4. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
5. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求

完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

1. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可**

**进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**

1. **确定成交候选人**
2. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）

由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

1. **无效报价**
2. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效

报价。

1. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提

供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

1. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视

为无效报价。

1. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报

价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

1. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
   * 1. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
     2. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
     3. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
     4. 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
     5. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
     6. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
     7. 不同供应商的响应文件相互混淆；
     8. 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。
2. **竞价活动失败**
3. 出现下列情况的，本次竞价活动失败：
   * 1. 报名供应商不足3家；
     2. 报价供应商不足3家。
4. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
5. 因重大变故，采购任务取消的。
6. **使用费**
7. 成交供应商须向平台服务商云云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%

**（四舍五入取整数），不足1000元按1000元收取**。

1. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。
2. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提

供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

1. **联系方式**

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



# 第二章用户需求书

**说明：**

1. **响应供应商须对本项目的采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分采购内容进行的响应都被视为无效响应。**
2. **单价报价不可超过对应货物的最高单价限价，否则将视为无效报价。**
3. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期** | **预算金额** |
| 潮州市湘桥区磷溪卫生院医疗设备采购项目 | 1批 | 签订合同后在30个日历日内交货 | 人民币70000元 |

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 根尖定位仪 | 八颗牙 | E-PEX | 台 | 1 |
| 2 | 根管马达 | 八颗牙 | E-connect | 台 | 1 |
| 3 | 牙科X射线机 | 八颗牙 | HyperLight | 台 | 1 |
| 4 | 口腔麻醉助推仪 | 索感 | Smart Ⅱ | 台 | 1 |
| 5 | 牙片宝影像板扫描仪 | 菲森 | F220 | 台 | 1 |

1. **技术参数**

（一）**根尖定位仪参数 品牌：八颗牙 型号：E-PEX**

1、主机部分

1.1 3.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置;

1.2基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性;

1.3唇钩、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染;

1.4大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池;

1.5体积小巧，视角符合临场操作习惯;

1.6可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体;

1.7音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量;

2、主要技术参数

2.1电池:3.7V/1500mAh锂电池;

2.2电源适配器: AC100-240V 5.5VA 50Hz/60Hz;

2.3功率:0.4A；

2.4保护程度:IPX 0；

2.5电气安全等级:第二级；

2.6显示:3.5英寸LCD屏；

2.7声响提示:根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示；

3、配置清单

主机1台

测量线1根

锉夹2根

唇挂钩2个

电源适配器1个

测试器1个

使用说明书1本

保修卡1份

装箱清单1份

**（二）根管马达 参数 品牌：八颗牙 型号：E-connect**

1、主机部分；

1.1内置6个可供医生自行设置的程序；

1.2在1.0Ncm - 4.0Ncm的扭矩范围内，可设置有7个微调扭矩值；

1.3动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小；

1.4遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作；

1.5转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉；

1.6工作模式包含:正反转模式，往复旋转模式；

1.7高级功能:音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面；

1.8自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数；

1.9适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30: 180/30 : 150/30 : 30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统；

1.10可重新设定设备出厂时内部存储的数据；

1.11内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V 额定频率50/60.赫兹，输入功率5.5VA。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上；

1.12无线根管马达，按键启动关闭，操作简便；

1.13一体化高精度1:1弯机头，机头可340°旋转；

1.14弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养；

1.15整机一年质保；

1.16环境条件:15°℃~35℃，相对湿度<80%,0°℃时无冷凝海拔高度<2000m。

2、配置清单

主机 1台

弯机头 1个

底座 1个

注油嘴 1个

电源适配器 1个

使用说明书 1本

保修卡 1份

装箱清单 1份

**（三）牙科X射线机参数 品牌：八颗牙 型号：HyperLight**

1. 整机性能参数

|  |  |
| --- | --- |
| 制造商 | 常州赛乐医疗技术有限公司 |
| 型号 | HyperLight |
| 内部电源 | 锂电池:14.8V，2500mAh，±10% |
| 适配器输入 | 单相，AC100～240V，±1% |
| 适配器输出 | 24V 1.5A |
| 额定频率 | 50/60Hz，±1Hz |
| 输入功率 | 1.2A |
| 电源电阻 | ≤2Ω |
| 射线类型 | X射线 |
| 剂量率 | 3mGy/sec |
| X射线管型号 | KL11-0.4-70 |
| X射线管电压 | 65kV(±10%) |
| X射线管电流 | 2.5mA(±20%) |
| 加载时间调节范围 | 0.02-2.00s,±(10%+1ms)调节方式按R10系数选择。 |
| 标称电功率 | 0.163kW(65kV、2.5mA、0.10s) |
| 导致最大输出电功率加载因素组合 | 65kV和2.5mA |
| 附加滤过 | 1mmA1 |
| 总滤过 | 1.8mmA1 |
| 半价层 | ≥1.6mmA1(65kV) |
| 负载循环 | 1:30 |
| 焦点至皮肤距离 | 20.5cm±0.5cm |
| X射线野 | 圆形，Φ5.7cm±0.3cm |
| 表面泄露辐射 | ≤0.25mGy/h(65kV、2.5mA、2s，加载间隔 2s/60s) |
| 防电击类型分类 | 充电时为Ⅱ类设备，工作时为内部电源供电设备 |
| 最大加载因素组合值 | 65kV、2.5mA、2.00s |
| 防电击程度分类 | B型应用部分 |
| 防进液程度分类 | IPX0 |
| AP/APG型设备 | 非AP/APG型设备 |
| 防除颤应用部分 | 无 |
| 运行模式 | 间歇运行，工作2s/停60s |
| 使用环境条件 | 环境温度:10℃～40℃ 相对湿度:30%～75% 大气压力:700hPa～1060hPa |
| 运输和贮存条件 | 环境温度:-20℃～+55℃ 相对湿度:20%～80% 大气压力:70KPa～106KPa |

1. X射线管性能参数

|  |  |
| --- | --- |
| 灯丝电压 | 2.8-3.4V |
| 最大灯丝电流 | 3A |
| 标称电压 | 70kV |
| 阳极热容量 | 4500J |
| 阳极标称输入功率(在0.1秒时) | 600W |
| 最大阳极散热率 | 110W |
| 靶材 | 钨 |
| 靶角 | 12° |
| 固有滤过 | 0.8mmA1/75kV，YY/T 0062-2004 |
| 射线焦点 | 0.4mm |

1. 装箱清单

|  |  |
| --- | --- |
| 主机 | 1个 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 底座 | 1个 |
| 电源线 | 1个 |
| 防护板 | 1个 |

**（四）口腔麻醉助推仪技术参数 品牌：索感 型号： Smart Ⅱ**

1. 整机笔式无任何管线，主机尺寸（长度x直径)：≤25mm x15.5mm，重量≤65g。

2. 点按注射键进行注射，再次点按注射键停止注射，双击点按注射键进行回吸，实体按键操作。

3. 阻力过大，会有提示。

4. 三种注射模式，注射速度（1.8ml注射大约用时）：快速模式(快）≤1分钟 ；慢速模式（慢）≤2分钟；PDL牙周膜注射模式（P）≤4分钟。

5. 智能AI芯片，每次使用自动开启上次注射模式，记录累计注射次数等。

6. 主机可无线充电。

7. 主机采用实体按键组成，注射与回吸一键触控操作。

1. 助推管长度约75mm,内径约10mm,重量≤3.5g有公制和英制两种，可高温高压灭菌重复使用。
2. 屏幕类型：OLED。
3. 药量显示：能够显示0.1ml-1.8ml,分辨率≥0.1ml。

11.注射握持有两种把手可换：执笔式和传统注射器握持式。

12.充电盒的电池容量1500mah，设备电池容量250mah。

13.设备充满电快速模式下，可以注射150支麻药以上。

14.麻醉仪充满电用时：2-3小时（受环境温度影响）。充电盒充满电用时：1-2小时（受环境温度影响）。满电充电盒可以充满1.5个设备左右（受环境因素影响）。

**口腔麻醉助推仪（Smart II）配置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **组件名称** | **数量** |
| 1 | 口腔麻醉助推仪主机 | 1台 |
| 2 | 充电盒 | 1个 |
| 3 | 充电线 | 1套 |
| 4 | 助推管 | 6个 |
| 5 | 笔式把手 | 3个 |
| 6 | 卡式把手 | 3个 |
| 7 | 中文使用说明书、合格证 | 1套 |
| 8 | O型圈 | 4 个 |

**（五）牙片宝影像板扫描仪采购要求 品牌：菲森 型号F220**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **条款要求** |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 具有先进性能和全面的功能，可以完成对X光片的扫描成像并进行诊断 |
| 1.2 | 国产 |
| 二 | 技术要求 |
| 2.1 | 扫描技术:CR技术 |
| 2.2 | 机身尺寸:243mm\*129mm\*250mm |
| 2.3 | 重量≤ 5 KG |
| 2.4 | 电压:AC100-240V，50/60Hz |
| 2.5 | 输出功率:≤63W |
| 2.6 | 分辨率:≥14 LP/mm |
| 2.7 | 传输方式:LAN |
| 2.8 | 灰阶> 14 bits |
| 2.9 | 扫描时间:约10S |
| 2.10 | 内置清除装置:自动 |
| 2.11 | 兼容4种尺寸影像板:0#(21x30mm)、1#(23x39mm)、2#(31x41mm)、3#(27x54mm) |
| 2.12 | 像素尺寸:35 um |
| 2.13 | 影像板放置方式:垂直放入，自动识别尺寸 |
| 2.14 | 软件功能:多种的图像处理工具，包括缩放、镜像、亮度和对比度调节、图像转换，强化边缘和定义尺寸等。具备网络发送、打印、归档等功能 |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 影像板扫描仪主机:1台 |
| 3.2 | 口内影像板:1套(2#4块) |
| 3.3 | 图像处理分析软件及说明书:1套 |
| 四 | 使用条件 |
| 4.1 | 室内工作温度:+10℃～+40℃C |
| 4.2 | 工作相对湿度::30%～75% |
| 4.3 | 大气压力:700hPa～1060hPa |

**备注：以上价格包括税、运输费等一切费用。供应商报价须包含税费、运费等其它一切费用，不得另外收费；另所有货物需按交货期指定的时间内送货，如成交供应商达不到采购人要求的交货期，将取消成交资格。**

1. **商务要求**
2. 产品应按其特性及相关规定要求进行包装并采用适当的运输方式运抵指定位置。交货期为签订合同后30个日历日内交货。成交供应商必须依照竞价文件技术参数的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
3. 供应商提供的货物须是全新的，各项技术参数须完全符合采购人提出的采购计划要求；若不符合要求，采购人有权拒收货物。
4. 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。
5. 供应商交货时须附货物清单，且必须提交货物出厂产品合格证和说明书。
6. 产品质量保证期为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
7. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
8. 对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
9. **验收标准**
10. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
11. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。
12. 成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
13. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
14. **付款方式**

由采购人按下列程序付款：

成交供应商安装调试后10个工作日内，凭验收合格单或验收合格报告，采购人在收到成交供应商提供的等额正式发票后15个工作日内向成交供应商支付至合同总价的100%。

1. 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）成交通知书；

（4）验收调试报告（加盖采购人公章）。

**第三章报价附件**

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价报价（元）** | **小计报价（元）** | **备注** |
| 1 | 根尖定位仪 | 八颗牙 | E-PEX | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 根管马达 | 八颗牙 | E-connect | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 牙科X射线机 | 八颗牙 | HyperLight | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 口腔麻醉助推仪 | 索感 | Smart Ⅱ | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 牙片宝影像板扫描仪 | 菲森 | F220 | 台 | 1 |  |  |  |
| **合计（各项小计金额之和）：人民币 元** | | | | | | | | |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
3. **平台上填报合计金额，平台报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。**
4. **报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：潮州市湘桥区磷溪卫生院、云采链（广州）信息科技有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**潮州市湘桥区磷溪卫生院医疗设备采购项目**的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司在本项目中不转包不分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

**致：潮州市湘桥区磷溪卫生院、云采链（广州）信息科技有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**潮州市湘桥区磷溪卫生院医疗设备采购项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：