**附件1、市场调查函**

致：广州医科大学附属番禺中心医院

根据贵方发布的《广医附属番禺中心医院存储扩容硬件采购项目》市场调查公告，本人代表供应商 （供应商名称）参加市场调查，并提交方案及报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．本项目提供和交付的系统总价为：

 （人民币）， （大写）。

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照用户需求书的要求提供货物和服务。

3．我方的方案报价文件自截止之日起有效期为1年。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与我方市场调研有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

办公电话： 传真：

供应商法定代表人姓名、职务（印刷体）：

移动电话：

供应商名称：（公章） 年 月 日

**附件2 授权委托书**

委托人（供应商）： （供应商名称）。

受委托人： （受委托人姓名），性别： ，民族： ，出生年月日： ，身份证号码： ，电话： 。

兹委托上列受委托人担任委托人的代理人，代理参加《广医附属番禺中心医院存储扩容硬件采购项目》市场调查活动。受委托人代理权限如下：

1. 提交方案及报价文件（含补充、修改文件），或者撤回已提交的方案及报价文件（含补充、修改文件）；
2. 依法参加市场调查开封仪式、市场价调查研会议等活动；
3. 对不合理对待提出由委托人确认的质疑函、投诉书；
4. 参加市场价格调研谈判；
5. 办理交货、参加工程验收、提供服务。

上列受委托人在上述授权范围和代理权限内，在有关文件上签名委托人予以承认，产生的权利归委托人享有，义务由委托人承担，民事责任由委托人和受委托人共同承担。

委 托 人（公章）：

年 月 日

## 附件3 报价格式要求

广州医科大学附属番禺中心医院：

在研究了方案和有关文件后，我们就《广医附属番禺中心医院存储扩容硬件采购项目》的报价明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **方案配置描述** | **数量** | **单位** | **品牌型号** | **参数** | **单价** | **合计** |
| 虚拟化服务器集群1（高） | 单节点配置：CPU:≥2 x 2.0GHz/24核RAM:≥2048GB DDR5 RDIMMs≥2 \* 480GB SATA RI M.2 SSD硬盘+1块 SATA M.2 RAID卡≥16 x 3.84TB 6G SATA 2.5 ≥3 x 2端口万兆光接口网卡(SFP+)（含模块）≥4端口1GE电接口OCP3.0网卡≥2\* 12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存）≥2 \* 1300W交流&240V高压直流电源;售后服务：硬件 3 年 7x24x4 售后服务 | 1 | 台 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 虚拟化服务器集群1（低） | ≥CPU: 2 \*2.4GHz/12核≥RAM:  1024GB DDR5 RDIMMs≥2 \* 480GB SATA RI M.2 SSD硬盘+1块 SATA M.2 RAID卡≥6\* 1.92TB PCIe\*Gen4 X4 NVMe U.2 2.5in ;≥2 \* 2端口万兆光接口网卡（含模块);≥4\* SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC);≥4端口1GE电接口OCP3.0网卡≥2\* 12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存）≥2 \* 1300W交流&240V高压直流电源;3年原厂维保服务 | 1 | 台 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 虚拟化服务器集群2（高） | CPU: 2 x 2.0GHz/24核RAM:  2048GB DDR5 RDIMMs2 \* 480GB SATA M.2 SSD硬盘+1块SATA M.2 RAID卡 2 x 3.2TB PCIe\*Gen4 X4 NVMe U.2 3.5in SSD UCC10 x 6TB SAS 3.5 寸 企业级硬盘Nic: 3 x 2端口万兆光接口网卡(SFP+)-560F-B2（含模块）4端口1GE电接口OCP3.0网卡1\*LSI 9560-8i 12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存售后服务：硬件 3 年 7x24x4 售后服务 | 1 | 台 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 虚拟化服务器集群2（低） | ≥CPU: 2 x 2.4GHz/12核≥RAM:  1024GB DDR5 RDIMMs≥2 \* 480GB SATA M.2 SSD硬盘+1块SATA M.2 RAID卡≥2\* 1.92TB SATA SSD硬盘模块;≥5 \* 2.4TB SAS 10K HDD硬盘；≥1 \* LSI 9560-8i（4GB缓存）；≥2 \* 2端口万兆光接口网卡(Broadcom BCM57412);≥4\* SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC);≥4个千兆电口；≥2 \* 1300W交流&240V高压直流电源(白金);3年原厂维保服务 | 1 | 台 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| PACS影像存储分布式存储 | 每个节点硬件配置如下：≥2颗(2.0GHz/20核/37.5MB/165W) CPU处理器；≥配置384GB内存，可扩展至1024GB内存以上；≥2块480GB SSD企业级硬盘，配置RAID1，作为系统盘；≥3块3.2TB企业级 U.2 NVMe SSD，作为缓存盘（不计入可用空间）；≥配置32\*8TB SATA。≥网卡：4\*10GE光口（含4个10G光模块）；≥电源：2\*1300W白金交流电源。软件：文件存储协议软件授权维保：提供3年原厂维保 | 2 | 台 | 　 | 　 | 　 | 　 |

供应商（公章）：

年 月 日

**附件4 现场调研需提交的其他资料**

1、营业执照

2、企业规模声明函

3、提供报价依据，可为同类项目合同扫描件

4、现场提交的本文件内容需盖单位公章或业务章。