用户需求书

1. **响应供应商须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的进行的响应都被视为无效响应。**
2. **用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效响应条款。**
3. **用户需求书中打“◆”号的为采购的主要标的、核心产品，响应供应商应在《货物说明一览表》中清晰列明“产品名称、品牌、规格型号”。否则，视为无效响应。**

**一、项目一览表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期** | **最高限价**  **（人民币 元）** |
| 白云区2025年生活垃圾分类硬件设施新建及优化提升项目 | 1批 | 自合同签订之日起60个日历天内 | 15,000,000.00 |

1. **项目背景：**

为进一步巩固完善白云区生活垃圾分类投放点收集基础设施体系，设置因地制宜，分布合理、便民美观、干净整洁的生活垃圾分类投放点，广州市白云区城市管理和综合执法局拟通过政府采购竞争性磋商方式选取一家具有相应服务能力的供应商为《广州市白云区生活垃圾分类投放点优化提升项目》提供服务。

1. **项目需求清单**

**（1）生活垃圾分类投放点新建一览表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇街 | 所属村社 | 详细地点 | 投放点类型 | 投放点款式 | 投放口数量 | 备注 |
| 1 | 钟落潭镇 | 五龙岗村 | 五龙岗村云郦大街18号对面（安置房未交付使用） | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 2 | 钟落潭镇 | 五龙岗村 | 五龙岗村云郦大街18号对面（安置房未交付使用） | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 3 | 钟落潭镇 | 五龙岗村 | 五龙岗村云郦大街15号对面（安置房未交付使用） | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 4 | 钟落潭镇 | 五龙岗村 | 五龙岗村云郦大街15号对面（安置房未交付使用） | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 5 | 钟落潭镇 | 五龙岗村 | 五龙岗村保利熙悦花园熙东一街1号B区12栋附近（二期未交付使用） | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 6 | 钟落潭镇 | 钟落潭村 | 钟落潭村星博东一街3号楼旁（未交付使用） | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 7 | 钟落潭镇 | 钟落潭村 | 钟落潭村星博东一街6号楼旁（未交付使用） | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 8 | 均禾 | 石马联社 | 广州市白云区均禾街石马桃源西街10号对面 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 |  |
| 9 | 均禾 | 石马联社 | 广州市白云区均禾街石马桃源西街17号对面（原664公交站对面） | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 |  |
| 10 | 均禾 | 罗岗联社 | 广州市白云区均禾街罗岗加石南路2号旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 |  |
| 11 | 均禾 | 清湖联社 | 广州市白云区均禾街清湖富贵一路 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 12 | 均禾 | 清湖联社 | 广州市白云区均禾街清湖新庄街 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 13 | 黄石 | 江夏村 | 江夏村白社直街7号对出 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 14 | 黄石 | 江夏村 | 东一街29号侧面 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 15 | 永平街道 | 东平村 | 文盛庄路10号铺位旁 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 16 | 永平街道 | 东平村 | 文盛庄路35号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 17 | 永平街道 | 东平村 | 文盛庄公园停车场入口对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 8桶 |  |
| 18 | 永平街道 | 东平村 | 文盛东街70号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 19 | 永平街道 | 东平村 | 东平北路100号旁 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 20 | 永平街道 | 东平村 | 横岗南路23号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 21 | 永平街道 | 东平村 | 横岗南路59号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 22 | 永平街道 | 东平村 | 横岗南街15号旁 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 23 | 永平街道 | 东平村 | 横岗西街21号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 24 | 永平街道 | 东平村 | 横岗西路7号门口 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 25 | 永平街道 | 东平村 | 横岗北街六巷1号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 26 | 永平街道 | 东平村 | 横岗北路5号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 27 | 永平街道 | 东平村 | 横岗东路102号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 28 | 永平街道 | 东平村 | 横岗东路91号旁 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 29 | 永平街道 | 东平村 | 横岗东路四巷2号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 30 | 永平街道 | 东平村 | 横岗南路6号对面 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 31 | 永平街道 | 东平村 | 东凤西路宋屋街2-2号旁 | 定时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 32 | 龙归 | 夏良村 | 夏良路27号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 |  |
| 33 | 龙归 | 夏良村 | 夏良路38号 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 34 | 龙归 | 夏良村 | 市头大街35号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 |  |
| 35 | 龙归 | 夏良村 | 市头北街50号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 |  |
| 36 | 龙归 | 夏良村 | 夏良路89号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 6 | 接自来水和通电存在困难 |
| 37 | 龙归 | 夏良村 | 三社篮球场对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 |  |
| 38 | 龙归 | 夏良村 | 夏良路131号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 6 | 接自来水和通电存在困难 |
| 39 | 龙归 | 夏良村 | 夏良孔方路牌对面 | 定时投放点 | 亭式 | 6 | 接自来水和通电存在困难 |
| 40 | 龙归 | 夏良村 | 4社党群服务中心对面 | 定时投放点 | 亭式 | 6 |  |
| 41 | 龙归 | 夏良村 | 永安街9巷3号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 42 | 龙归 | 夏良村 | 永安街9巷28号 | 定时投放点 | 亭式 | 6 | 接自来水和通电存在困难 |
| 43 | 龙归 | 夏良村 | 永安街西一巷1号 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 44 | 龙归 | 夏良村 | 永胜路355号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 45 | 龙归 | 夏良村 | 永胜路227号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 46 | 龙归 | 夏良村 | 永胜路115号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 47 | 龙归 | 夏良村 | 永胜路67号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 48 | 龙归 | 夏良村 | 永胜路55-1号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 49 | 龙归 | 夏良村 | 南胜街1号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 50 | 龙归 | 夏良村 | 良溪大街36-1对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 51 | 龙归 | 夏良村 | 良溪大街56号-1 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 52 | 龙归 | 夏良村 | 高桥西路南一巷13号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 53 | 龙归 | 夏良村 | 高桥西路2号 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 54 | 龙归 | 夏良村 | 高桥西路76号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 |  |
| 55 | 龙归 | 夏良村 | 良溪大街53号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 56 | 龙归 | 夏良村 | 永安大街（14社停车场斜对面） | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 57 | 龙归 | 夏良村 | 白庙中街5号 | 定时投放点 | 亭式 | 8 | 接自来水和通电存在困难 |
| 58 | 龙归 | 南村村 | 南村公园东门 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 59 | 龙归 | 南村村 | 南村公园北门 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 60 | 龙归 | 南村村 | 南村十三社公园 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 61 | 龙归 | 南村村 | 南村一社酒堂北侧 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 62 | 龙归 | 南村村 | 南村小学后门 | 误时投放点 | 厢房式 | 4 | 接自来水和通电存在困难 |
| 63 | 龙归 | 南村村 | 南村石地北街中段（十四社） | 误时投放点 | 亭式 | 4 | 接自来水和通电存在困难 |
| 64 | 龙归 | 南村村 | 南村石地北街北段（十五社） | 误时投放点 | 亭式 | 4 | 接自来水和通电存在困难 |
| 65 | 龙归 | 南村村 | 南村南路东 | 误时投放点 | 厢房式 | 4 | 接自来水和通电存在困难 |
| 66 | 龙归 | 南村村 | 南村南路中 | 误时投放点 | 厢房式 | 4 | 接自来水和通电存在困难 |
| 67 | 龙归 | 南村村 | 南村南路西 | 误时投放点 | 厢房式 | 4 | 接自来水和通电存在困难 |
| 68 | 龙归 | 南村村 | 南村小天才幼儿园 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 | 接自来水和通电存在困难 |
| 69 | 龙归 | 南岭村 | 南岭中路21号侧边 | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 70 | 龙归 | 南岭村 | 南岭中路四社电房边 | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 71 | 龙归 | 南岭村 | 南岭西路41号对面 | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 72 | 龙归 | 南岭村 | 南岭西路72号（牙膏厂） | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 73 | 龙归 | 南岭村 | 南岭西路49号北面（土地公） | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 74 | 龙归 | 南岭村 | 南岭西路11号对面 | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 75 | 龙归 | 南岭村 | 南岭西街停车场右侧边 | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 76 | 龙归 | 南岭村 | 南岭中路22号南岭公园 | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 77 | 龙归 | 南岭村 | 中心公园电房 | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 78 | 龙归 | 南岭村 | 南岭桥头南街28号旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 79 | 龙归 | 南岭村 | 南岭东路80号旁（朗高旁） | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 80 | 龙归 | 南岭村 | 翕和新村大街3号（楼梯底） | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 81 | 龙归 | 北村村 | 西街3号对出 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 82 | 龙归 | 北村村 | 西大街1号对出 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 83 | 龙归 | 北村村 | 荔园新村福源超市对出 | 误时投放点 | 亭式 | 6 |  |
| 84 | 龙归 | 北村村 | 荔园街（世镜停车场对出） | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 85 | 龙归 | 北村村 | 南街1号旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 86 | 龙归 | 北村村 | 正街8号（公厕旁） | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 87 | 龙归 | 北村村 | 村前大街77号对出 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 88 | 龙归 | 北村村 | 靖远门公厕旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 89 | 龙归 | 北村村 | 侨发公园 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 90 | 龙归 | 北村村 | 侨发路11号对出（佳宜生活超市旁） | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 91 | 龙归 | 北村村 | 东大街路口 | 误时投放点 | 亭式 | 6 |  |
| 92 | 龙归 | 北村村 | 北村中街路口（永兴超市对出） | 误时投放点 | 亭式 | 6 |  |
| 93 | 龙归 | 北村村 | 北街与环村路交界处（北二环旁三叉路口） | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 94 | 龙归 | 北村村 | 北街与同乐里西二巷交界处 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 95 | 龙归 | 北村村 | 六社党群服务中心旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 96 | 龙归 | 北村村 | 西街小区式停车管理中心旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 97 | 大源 | 石湖村 | 村贝路46号（旧压缩站） | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 |  |
| 98 | 大源 | 石湖村 | 万屋路26号 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 99 | 大源 | 石湖村 | 友塘南街29号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 100 | 大源 | 米龙村 | 米龙西七街17号对出 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 101 | 大源 | 米龙村 | 米龙西六街6号对出 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 102 | 大源 | 米龙村 | 太和南路52号 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 103 | 大源 | 米龙村 | 创富街5号对出 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 104 | 大源 | 米龙村 | 米龙彭城一街4号对出 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 105 | 大源 | 米龙村 | 彭城三街2号 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 106 | 大源 | 米龙村 | 龙陂口北街二巷16号对出 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 107 | 大源 | 米龙村 | 大丰埔南街4号对出 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 108 | 大源 | 米龙村 | 大丰埔直街7号对出 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 109 | 大源 | 米龙村 | 兴太一路东北街对出 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶位 |  |
| 110 | 大源 | 米龙村 | 创富街31号 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶位 |  |
| 111 | 大源 | 石湖村 | 万屋路四巷10号斜对面 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 112 | 大源 | 石湖村 | 万屋路二巷11号之一 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 113 | 太和 | 穗丰村 | 广州市白云区太和镇沙亭岗棚改区1号地块1F栋旁边靠围墙 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 114 | 太和 | 穗丰村 | 广州市白云区太和镇沙亭岗棚改区1号地块1A、1B栋中间靠围墙 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 115 | 太和 | 穗丰村 | 广州市白云区太和镇沙亭岗棚改区1号地块1G、1D栋中间靠围墙 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 116 | 太和 | 草庄村 | 广州市白云区太和镇草庄东路中二巷11号旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 117 | 太和 | 草庄村 | 广州市白云区太和镇草庄东街1号旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 118 | 太和 | 草庄村 | 广州市白云区太和镇草庄东成南街1号门前 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 119 | 太和 | 草庄村 | 广州市白云区太和镇草庄北路西四巷1号旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 120 | 太和 | 草庄村 | 广州市白云区太和镇草庄东路16号旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 121 | 太和 | 草庄村 | 广州市白云区太和镇草庄幼儿园后门 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 122 | 太和 | 草庄村 | 广州市白云区太和镇草庄东路87号 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 123 | 人和 | 东华村 | 东华村达贤街187号旁 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 124 | 人和 | 东华村 | 东华村达贤街233号旁 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 125 | 人和 | 东华村 | 东华村西荫路56号旁 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 126 | 人和 | 东华村 | 东华村东祥路57号旁 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 127 | 人和 | 东华村 | 东华村上华北三巷1号对面 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 128 | 人和 | 东华村 | 东华村东成街103号附近 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 129 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭老人院旁 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 130 | 人和 | 鹤亭村 | 第六小学学校旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 | 需要遮挡 |
| 131 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭西路集贤超市旁 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 132 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭中路南二十一巷4-1 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 133 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭洙泗路41号 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 134 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭西路道道乐汽车维修公司旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 | 需要遮挡 |
| 135 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭北街东76号 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 136 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭横坑东街35号 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 137 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭横坑公厕旁 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 138 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭凤尾南街五巷旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 | 需要遮挡 |
| 139 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭凤尾北街十巷旁 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 140 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭三盛中街湾湾川超市旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 | 需要遮挡 |
| 141 | 人和 | 鹤亭村 | 鹤亭三盛南街中14号 | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 | 需要遮挡 |
| 142 | 人和 | 秀水村 | 秀水白米㘵东大街 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 |  |
| 143 | 人和 | 秀水村 | 秀水村北东大街 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 |  |
| 144 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村源来西街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 145 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村灰沙街 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 146 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村大同里街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 147 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村四维街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 148 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村茅㘵街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 149 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村茅㘵街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 150 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村茅㘵街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 151 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村全德东街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 152 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村全德西街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 153 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村鸦湖曲路 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 154 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖村海边新街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 155 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖东成街12号旁 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 156 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖源来东街 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 157 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖四维街三巷四横 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 158 | 人和 | 鸦湖村 | 鸦湖石丁北街一巷1号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 159 | 人和 | 西成村 | 西成路39号 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 |  |
| 160 | 人和 | 横沥村 | 横沥北街45号对面 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 161 | 人和 | 横沥村 | 横沥风水塘（拱津街36号） | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 162 | 人和 | 横沥村 | 横沥中街15号（菜鸟驿站对面） | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 163 | 人和 | 横沥村 | 横沥流达公厕旁 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 164 | 人和 | 横沥村 | 横沥风水街25号 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 165 | 人和 | 大巷村 | 大巷村五社摆酒厅对面 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 166 | 人和 | 大巷村 | 大巷村二社公园 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 167 | 人和 | 大巷村 | 大巷村二社工业区（爱梦丝对面） | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 168 | 人和 | 大巷村 | 大巷村四社逢泰楼旁 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 169 | 人和 | 大巷村 | 一社篮球场 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 170 | 人和 | 大巷村 | 中南街幸福楼后面 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 171 | 人和 | 大巷村 | 大巷村中北街电房旁 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 172 | 人和 | 大巷村 | 大巷村中北街81号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 173 | 人和 | 大巷村 | 众华北街21号（牌坊旁） | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 |  |
| 174 | 人和 | 大巷村 | 众华公厕旁 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 175 | 人和 | 大巷村 | 鸭水塘公园 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 176 | 人和 | 大巷村 | 鸭南街和鸭东街交叉口 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要遮挡 |
| 177 | 石井 | 潭村 | 东大街朱栈巷巷口 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 否 |
| 178 | 石井 | 潭村 | 潭村大基八巷口 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 179 | 石井 | 潭村 | 潭村北二巷巷口 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 已有投放点框架，需要加装水箱 |
| 180 | 棠景 | 百顺 | 三元里大道1146号保利阅云台B区 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 181 | 棠景 | 百顺 | 三元里大道1146号保利阅云台C区 | 误时投放点 | 厢房式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 182 | 棠景 | 合益 | 合益一街21号 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要后方屏式遮挡存放点 |
| 183 | 棠景 | 合益 | 合益一街9号 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要后方屏式遮挡存放点挡 |
| 184 | 三元里 | 机三社区 | 白云区云城东路与云城南三交叉口机场三社区旁 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 |  |

**（2）生活垃圾分类投放点改建一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 需改建类型 | 需改建款式 | 需改建投放口数量 | 备注 |
| 1 | 榕树头东路1号 | 误时投放点 | 亭式改厢房式 | 6 |  |
| 2 | 白山幼儿园对面 | 定时投放点 | 亭式改厢房式 | 4 |  |
| 3 | 白山西街175号穗保后门 | 定时投放点 | 亭式改厢房式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 4 | 29号定时投放点 | 误时投放点 | 亭式改厢房式 | 8 |  |
| 5 | 22号定时投放点 | 定时投放点 | 亭式 | 6 |  |
| 6 | 16号误时投放点 | 误时投放点 | 亭式改厢房式 | 6 |  |
| 7 | 26号定时投放点 | 定时投放点 | 亭式 | 6 |  |
| 8 | 78号定时投放点 | 定时投放点 | 亭式 | 4 |  |
| 9 | 3号定时点 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 10 | 6号定时点 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 11 | 4号定时点 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 12 | 9号定时点 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 13 | 10号定时点 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 14 | 14号定时点 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 15 | 白社中街 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 16 | 颐和山庄1号定时投放点 | 误时投放点 | 厢房式 | 6 | 需在投放点后新增存桶区 |
| 17 | 1号线-幼儿园站 | 定时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 18 | 1号线-村委会站 | 定时投放点 | 厢房式 | 4 |  |
| 19 | 1号线-印刷厂站 | 定时投放点 | 厢房式 | 4 |  |
| 20 | 2号线-向北洪圣庙站 | 定时投放点 | 厢房式 | 4 |  |
| 21 | 2号线-向北酒堂站 | 定时投放点 | 厢房式 | 4 |  |
| 22 | 3号线-沙远坊七巷站 | 定时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 23 | 3号线-南约东一巷站 | 定时投放点 | 厢房式 | 4 |  |
| 24 | 4号线-廖家社旧厕所站 | 定时投放点 | 厢房式 | 6 |  |
| 25 | 4号线—夏茅刘氏大宗祠站 | 定时投放点 | 厢房式 | 4 |  |
| 26 | 龙湖北线路-龙湖聚龙街站 | 误时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 27 | 龙湖南线路-龙湖南龙街站 | 误时投放点 | 厢房式 | 8 |  |
| 28 | 龙湖南线路-龙湖义龙街1站 | 误时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 29 | 大朗东线-十一社六祖庙站 | 定时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 30 | 大朗东线-十社广场站 | 定时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 31 | 大朗东线-八社中学西侧站 | 定时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 32 | 大朗东线-七社创城门口站 | 定时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 33 | 大朗西线-十八社停车场站 | 定时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 34 | 大朗西线-十七社篮球场站 | 定时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 35 | 大朗西线-一社富贵巷站 | 定时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 36 | 大朗南线-一社公园仔站 | 定时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 37 | 大朗南线-四社大鱼塘站 | 定时投放点 | 亭式 | 4 | 需要屏式遮挡 |
| 38 | 大冈北线路-大冈中街市场站点 | 误时投放点 | 亭式 | 6 | 需要屏式遮挡 |
| 39 | 大冈北线路-大冈象山祠站点 | 误时投放点 | 亭式 | 6 | 需要屏式遮挡 |
| 40 | 大冈南线路-大冈街41号公交站点 | 误时投放点 | 亭式 | 6 | 需要屏式遮挡 |
| 41 | 大冈南线路-大冈幼儿园站点 | 误时投放点 | 亭式 | 6 | 需要屏式遮挡 |
| 42 | 大冈南线路-大冈小学站点 | 误时投放点 | 亭式 | 6 | 需要屏式遮挡 |
| 43 | 大冈榕溪线路-大冈榕溪广场站点 | 误时投放点 | 亭式 | 6 | 需要屏式遮挡 |
| 44 | 万寿一巷公交站 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 利用原本的基础（原亭子、房子）进行简易调整，无需新建亭式房式；需调整现在的一些外板如宣传栏、投放指引，增加有害垃圾小型投放盒子等要素。 |
| 45 | 175单车棚公交站 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 利用原本的基础（原亭子、房子）进行简易调整，无需新建亭式房式；需调整现在的一些外板如宣传栏、投放指引，增加有害垃圾小型投放盒子等要素。 |
| 46 | 五世同堂公交站 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 利用原本的基础（原亭子、房子）进行简易调整，无需新建亭式房式；需调整现在的一些外板如宣传栏、投放指引，增加有害垃圾小型投放盒子等要素。 |
| 47 | 老人活动中心公交站 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 利用原本的基础（原亭子、房子）进行简易调整，无需新建亭式房式；需调整现在的一些外板如宣传栏、投放指引，增加有害垃圾小型投放盒子等要素。 |
| 48 | 大园街公交站 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 利用原本的基础（原亭子、房子）进行简易调整，无需新建亭式房式；需调整现在的一些外板如宣传栏、投放指引，增加有害垃圾小型投放盒子等要素。 |
| 49 | 天枢街40号公交站 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 利用原本的基础（原亭子、房子）进行简易调整，无需新建亭式房式；需调整现在的一些外板如宣传栏、投放指引，增加有害垃圾小型投放盒子等要素。 |
| 50 | 松南东街公交站 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 利用原本的基础（原亭子、房子）进行简易调整，无需新建亭式房式；需调整现在的一些外板如宣传栏、投放指引，增加有害垃圾小型投放盒子等要素。 |
| 51 | 石湖村石寺路24号 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 52 | 石湖村529车站投放点 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 53 | 石湖村10社电房旁 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 54 | 石湖村石湖北路66号 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 迁移对面且升级 |
| 55 | 石湖村朝亮南路138号 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 56 | 石湖村新大路41号 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 |  |
| 57 | 大源村46号3社投放点 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 |  |
| 58 | 大源村42号3社投放点 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 |  |
| 59 | 大源村55号4社投放点 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 |  |
| 60 | 大源村58号4社投放点 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 |  |
| 61 | 石湖村新大路147号投放点 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 62 | 石湖村中心街33号 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 63 | 石湖村康乐路公园 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 64 | 石湖村8社电房投放点 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 65 | 11社绿化公园投放点 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 |  |
| 66 | 广州市白云区太和镇朝亮中路和安街6号旁 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 和安街1号定时投放点440111039301329107011001PD000N搬迁至改建地址 |
| 67 | 广州市白云区太和镇联升西路64号 | 定时投放点 | 亭式 | 6桶 | 如意四街15号对面定时投放点440111039301330107011001PD000X搬迁至改建地址 |
| 68 | 广州市白云区太和镇和乐路31号和乐苑门口定时投放点5 | 定时投放点 | 厢式 | 4桶 | 亭式改为厢式，宽2.3米 |
| 69 | 广州市白云区太和镇谢家庄村一社永利南街8号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 70 | 广州市白云区太和镇谢家庄村一社永利北街2号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 71 | 广州市白云区太和镇谢家庄村二社迴龙街8号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 72 | 广州市白云区太和镇谢家庄村二社迴龙街32号对面，蓝球场边 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 73 | 广州市白云区太和镇谢家庄村三社金贝贝幼儿园对出路口涌边 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 74 | 广州市白云区太和镇谢家庄村三社荫兰西路5-1对面 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 75 | 广州市白云区太和镇谢家庄村四社太和北路一街中段位 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 76 | 广州市白云区太和镇谢家庄四社宝树路26号后面 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 77 | 广州市白云区太和镇谢家庄村五社宝生横街一巷对面 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 78 | 广州市白云区太和镇谢家庄村五社宝树二街29号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 79 | 广州市白云区太和镇谢家庄村五社太和北路48号 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 80 | 广州市白云区太和镇谢家庄村六社茶籽园街口旁 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 81 | 广州市白云区太和镇谢家庄村七社文威北街7号旁边 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 82 | 广州市白云区太和镇谢家庄村七社平湖街鱼塘边 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 83 | 广州市白云区太和镇谢家庄七社新安南街一巷路口 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 84 | 广州市白云区太和镇谢家庄八社新安街2号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 85 | 广州市白云区太和镇谢家庄村八社顺和街路口旁 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 86 | 广州市白云区太和镇谢家庄村九社马新三街路口对面 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 87 | 广州市白云区太和镇谢家庄村九社马新街64号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 88 | 广州市白云区太和镇谢家庄村九社马新—街40号旁边 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 89 | 广州市白云区太和镇谢家庄村十社和邱街12号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 90 | 广州市白云区太和镇谢家庄村十社和邱东街3-1 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 91 | 广州市白云区太和镇谢家庄十一社大来北一街二巷1号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 92 | 广州市白云区太和镇谢家庄村十二社西园中街四巷1号之一旁 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 93 | 广州市白云区太和镇谢家庄村十三社鼓岭街路口斜对面 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 94 | 广州市白云区太和镇谢家庄十五社东兴南路8号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 95 | 广州市白云区太和镇谢家庄村十五社荫兰西路七街21号 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 96 | 广州市白云区太和镇谢家庄村十六社荫兰东路14号旁 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 97 | 广州市白云区太和镇谢家庄村十七社西新街21-2对面 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 98 | 广州市白云区太和镇谢家庄村十八社西新街路口对面 | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 99 | 广州市白云区太和镇谢家庄村十九社西园中街四巷13号旁 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 100 | 广州市白云区太和镇谢家庄村二十社西园西街四巷16号对面 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 101 | 广州市白云区太和镇谢家庄村二十一社西园南九巷1号旁 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 102 | 广州市白云区太和镇谢家庄村二十二社和李西街路口旁边 | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 103 | 田心村二社田心超市误时投放点（广州市白云区太和镇田心路40号） | 误时投放点 | 亭式 | 6桶 | 需要屏式遮挡 |
| 104 | 田心村三社祠堂误时投放点（广州市白云区太和镇田心村田心中心路72号） | 误时投放点 | 亭式 | 8桶 | 需要屏式遮挡 |
| 105 | 田心村二社桥头误时投放点（广州市白云区太和镇田心村田心中心路68-1号） | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 106 | 田心村一社荔园误时投放点（广州市白云区太和镇一社荔园南街16号） | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 107 | 广州市白云区太和镇珊景路325号电房旁误时投放点1 | 误时投放点 | 厢式 | 6桶 | 亭式改厢式 |
| 108 | 麦地西街一巷8号 |  | 亭式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 109 | 麦地西街二巷3号 |  | 亭式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 110 | 麦地中街38号 |  | 亭式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 111 | 麦华一街6号 |  | 亭式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 112 | 犀牛东路70号 |  | 亭式 | 4桶 |  |
| 113 | 犀牛北巷5号 |  | 亭式 | 4桶 |  |
| 114 | 南医大学社区92栋 |  | 厢房式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 115 | 南医大学社区78栋 |  | 厢房式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 116 | 南医大学社区99栋 |  | 厢房式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 117 | 南医大学社区146栋 |  | 厢房式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 118 | 南医大学社区159栋 |  | 厢房式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 119 | 南医大学惠民路20号 |  | 厢房式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 120 | 南医大学惠民路10号 |  | 厢房式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 121 | 南医大学东院小区 |  | 厢房式 | 4桶 | 屏式遮挡 |
| 122 | 鹤龙街彭西社区公交投放点（彭西大街小公园） | 误时投放点 | 厢房式 | 6桶 |  |
| 123 | 鸦岗3号误时点 | 定时投放点 | 亭式 | 8桶 |  |
| 124 | 棠涌村直巷26号 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 公交点位改建厢房式投放点，需要外置有害垃圾箱。 |
| 125 | 棠涌村李家大巷5号 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 公交点位改建亭式投放点，需要外置有害垃圾箱。 |
| 126 | 棠涌村西苑中街口 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 公交点位改建亭式投放点，需要外置有害垃圾箱。 |
| 127 | 棠涌村西苑中街27号 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 公交点位改建亭式投放点，需要外置有害垃圾箱。 |
| 128 | 棠涌村黄沙岗大街74号 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 公交点位改建亭式投放点，需要外置有害垃圾箱。 |
| 129 | 棠涌村西苑南街十三巷口 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 公交点位改建亭式投放点，需要外置有害垃圾箱。 |
| 130 | 棠涌村黄沙岗新村东一巷4号 | 误时投放点 | / | / | 公交点位迁移至黄沙岗大街1号闸口与汇侨路交界处，该点位已是厢房式，具有投放窗口，只需增加七要素及外墙增加1个有害垃圾箱。 |
| 131 | 棠涌村 | 误时投放点 | / | / | 新增点位已经是厢房式构造，只需增加七要素及外墙增加一个有害垃圾箱。 |
| 132 | 棠涌村 | 误时投放点 | / | / | 新增点位已经是厢房式构造，只需增加七要素及外墙增加一个有害垃圾箱。 |
| 133 | 棠涌村 | 误时投放点 | / | / | 新增点位已经是厢房式构造，只需增加七要素及外墙增加一个有害垃圾箱。 |
| 134 | 棠涌村 | 误时投放点 | / | / | 新增点位已经是厢房式构造，只需增加七要素及外墙增加一个有害垃圾箱。 |
| 135 | 棠涌村 | 误时投放点 | / | / | 新增点位已经是厢房式构造，只需增加七要素及外墙增加一个有害垃圾箱。 |
| 136 | 嘉利苑定时投放点 | 定时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 137 | 云顶花园定时投放点 | 定时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 138 | 边检宿舍误时投放点 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 139 | 穗云苑误时投放点 | 误时投放点 | 厢房式 | 4桶 | 需要屏式遮挡 |
| 140 | 居委会误时点 | 误时投放点 | 亭式 | 4桶 | 原2桶位 |
| 141 | 天德花园定时点 | 定时投放点 | 亭式 | 4桶 | 原2桶位 |

**（3）生活垃圾分类投放点维修一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇街 | 点位名称 | 是否需要维修照明 | 是否需要维修烘手机 | 是否需要维修投放口 | 是否需要维修上下水 | 备注 |
| 1 | 钟落潭镇 | 保利熙悦花园9号楼旁定时点 | × | × | × | × | 需要申报烘手机 |
| 2 | 钟落潭镇 | 保利熙悦花园8号楼旁定时点 | × | × | × | × | 需要申报烘手机 |
| 3 | 钟落潭镇 | 蟠龙路7-9号定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 4 | 钟落潭镇 | 医院小区定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 5 | 钟落潭镇 | 五龙小区定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 6 | 钟落潭镇 | 林业小区定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 7 | 钟落潭镇 | 钟升横路3号定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 8 | 钟落潭镇 | 钟升东路27号定时点（电房后墙）定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 9 | 钟落潭镇 | 钟升东四巷定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 10 | 钟落潭镇 | 钟落潭居委庙前街6号对面定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 11 | 钟落潭镇 | 良城三路17号定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆、需要维修亭柱 |
| 12 | 钟落潭镇 | 良城三路63号定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆、维修下水道 |
| 13 | 钟落潭镇 | 良城二路217号定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆、需要更换挡板 |
| 15 | 钟落潭镇 | 良城西一路41号定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 16 | 钟落潭镇 | 良城中路120号定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆 |
| 17 | 钟落潭镇 | 广从五路1030号定时投放点 | × | × | × | √ | 需要补漆 |
| 18 | 钟落潭镇 | 竹料大道西2号定时投放点 | × | √ | √ | √ | 需要维修下水口、投放口和烘手机 |
| 19 | 钟落潭镇 | 钟兴小区星级投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆、需要更换挡板 |
| 20 | 钟落潭镇 | 钟兴小区误时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆、需要更换挡板 |
| 21 | 钟落潭镇 | 钟升小区定时投放点 | × | √ | × | √ | 需要补漆、需要更换挡板 |
| 22 | 同和街道 | 白山西街15号 | √ |  |  | √ |  |
| 23 | 同和街道 | 白山幼儿园对面 | √ |  |  | √ |  |
| 24 | 同和街道 | 白山东路42号 | √ |  |  | √ |  |
| 25 | 同和街道 | 白山东路8号 | √ |  |  | √ |  |
| 26 | 同和街道 | 白山西街175号穗保后门 | √ |  |  | √ |  |
| 27 | 同和街道 | 白山东路87号 | √ |  |  | √ |  |
| 28 | 同和街道 | 大陂南路桃花巷2号对面 |  |  |  | √ | 地砖需修补 |
| 29 | 同和街道 | 大陂环保驿站旁 |  |  |  | √ | 地砖需修补、固定式洗手设备需新购 |
| 30 | 同和街道 | 大陂西路46号 |  |  |  | √ |  |
| 31 | 同和街道 | 大陂南路15号 |  |  |  | √ | 固定式洗手设备需新购 |
| 32 | 嘉禾街道 | 嘉禾社区（百花岭街16号）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 33 | 嘉禾街道 | 嘉禾居委旁（嘉禾中街10号）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 34 | 嘉禾街道 | 西岭社区垃圾分类误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 35 | 嘉禾街道 | 望南社区定时投放点(美馨园小区（2号）) | √ | √ | √ | √ |  |
| 36 | 嘉禾街道 | 望南社区定时投放点(美馨园小区（1号）) | √ | √ | √ | √ |  |
| 37 | 嘉禾街道 | 望南社区误时投放点(美馨园1栋) | √ | √ | √ | √ |  |
| 38 | 嘉禾街道 | 华英路大房（望岗杨村园一街2号对面）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 39 | 嘉禾街道 | 望南社区误时投放点(高桥新街之二) | √ |  | √ | √ |  |
| 40 | 嘉禾街道 | 望南社区误时投放点(聚一居C栋（康卫路与空港大道交界处）) | √ |  | √ | √ |  |
| 41 | 嘉禾街道 | 望南社区误时投放点(塘田街垃圾房（党群服务中心）旁) | √ |  | √ | √ |  |
| 42 | 嘉禾街道 | 大岭东街垃圾房B（大岭南工业路13号）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 43 | 嘉禾街道 | 大岭东街垃圾房A（大岭东街4号）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 44 | 嘉禾街道 | 百花岭南街垃圾房（ 百花岭南街五巷2号）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 45 | 嘉禾街道 | 忠和街垃圾房（望岗忠和街70号）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 46 | 嘉禾街道 | 百花岭街北街垃圾房（望岗百花岭北街一巷3号）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 47 | 嘉禾街道 | 古庙垃圾房（望岗东胜街19号）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 48 | 嘉禾街道 | 乐寿北街垃圾房（乐寿北街30号）误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 49 | 嘉禾街道 | 望北社区误时投放点(大岭中街五巷9号) | √ |  | √ | √ |  |
| 50 | 嘉禾街道 | 望北社区误时投放点(大岭南街工业路1号) | √ |  | √ | √ |  |
| 51 | 嘉禾街道 | 科甲社区误时投放点(新科科甲杨苑街一巷20号) | √ |  | √ | √ |  |
| 52 | 嘉禾街道 | 科甲社区误时投放点(新科科甲北街18号旁) | √ |  | √ | √ |  |
| 53 | 嘉禾街道 | 科甲社区误时投放点(新科科甲杨苑街直街44号) | √ |  | √ | √ |  |
| 54 | 嘉禾街道 | 润府小区误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 55 | 嘉禾街道 | 新村社区误时投放点(嘉禾街新科上村永安街一巷3号) | √ |  | √ | √ |  |
| 56 | 嘉禾街道 | 新村社区误时投放点(嘉禾街新科上村中街14号) | √ |  | √ | √ |  |
| 57 | 嘉禾街道 | 新村社区误时投放点(嘉禾街新科下新村街15号) | √ |  | √ | √ |  |
| 58 | 嘉禾街道 | 新村社区误时投放点(新科新村门口田街9号) | √ |  | √ | √ |  |
| 59 | 嘉禾街道 | 长湴社区误时投放点(长红茶园岗东街2-1肥仔石磨肠粉斜对面（文化室后）) | √ |  | √ | √ |  |
| 60 | 嘉禾街道 | 长湴社区误时投放点(长红长湴街194号与瑞和一巷交接处) | √ |  | √ | √ |  |
| 61 | 嘉禾街道 | 长湴社区误时投放点(长红茶园岗新村北街四巷14号对面) | √ |  | √ | √ |  |
| 62 | 嘉禾街道 | 长湴社区误时投放点(长红663公交车站旁) | √ |  | √ | √ |  |
| 63 | 嘉禾街道 | 双和社区误时投放点（长红双和一街东一巷15号与二街交接处（停车坪旁）） | √ |  | √ | √ |  |
| 64 | 嘉禾街道 | 双和社区误时投放点（长红双和一街西二巷6号（靠停车场丁字路口）） | √ |  | √ | √ |  |
| 65 | 嘉禾街道 | 竹仔园商业街2号误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 66 | 嘉禾街道 | 太和社区误时投放点(长红竹仔园西商街105号潮汕大拍档对面106国道) | √ |  | √ | √ |  |
| 67 | 嘉禾街道 | 太和社区误时投放点(竹仔园街35号公厕旁边) | √ |  | √ | √ |  |
| 68 | 永平街道 | 颐和山庄1号误时投放点 |  |  |  |  | 误时房旁新增存桶区。 |
| 69 | 永平街道 | 映悦园F1园区垃圾误时投放点 |  |  |  |  | 翻新投放点存桶区。 |
| 70 | 永平街道 | 新兴白云花园6号定时投放点 |  |  |  | √ | 增加排水系统。 |
| 71 | 永平街道 | 新兴白云花园5号定时投放点 |  |  |  | √ | 增加排水系统。 |
| 72 | 永平街道 | 新兴白云花园4号定时投放点 |  |  |  | √ | 增加排水系统。 |
| 73 | 永平街道 | 新兴白云花园2号定时投放点 |  |  |  | √ | 增加排水系统。 |
| 74 | 永平街道 | 新兴白云花园1号定时投放点 |  |  |  | √ | 增加排水系统。 |
| 75 | 永平街道 | 集贤苑投放点2 |  |  | √ |  | 更换投放点全部窗口。 |
| 76 | 永平街道 | 791大院误时投放点 |  |  |  |  | 投放指引、公示牌更新。 |
| 77 | 永平街道 | 利海绿洲2号定时投放点 |  |  |  |  | 投放点地面需要优化。地面铁板被腐蚀。 |
| 78 | 龙归街道 | 园夏南街26号对面定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机 |
| 79 | 龙归街道 | 园夏碑记街44号对面定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机 |
| 80 | 龙归街道 | 园夏碑记街北一巷旁定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机 |
| 81 | 龙归街道 | 园夏官海街36号对面定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机 |
| 82 | 龙归街道 | 园夏碑记街北六巷10号对面定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机 |
| 83 | 龙归街道 | 园夏官海街南二巷19号对面定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机 |
| 84 | 龙归街道 | 园夏瓦窑岗街28号旁定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机 |
| 85 | 龙归街道 | 园夏官海街北七巷13号对面定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机，门需要维修 |
| 86 | 龙归街道 | 园夏北街50号对面定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机 |
| 87 | 龙归街道 | 园夏北街1号之一对面定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机 |
| 88 | 龙归街道 | 园夏碑记街北十四巷10号对面定时点 | √ | √ | √ | √ | 需安装烘手机，墙和门需要维修 |
| 89 | 景泰街道 | 长安南街市场后面定时投放点 | √ | √ |  | √ | 光管支架加固；洗手液瓶破损；烘手机失灵；下水管松动 |
| 90 | 景泰街道 | 长安南街六巷电房旁定时投放点 |  | √ |  | √ | 烘手机失灵；水龙头松动 |
| 91 | 景泰街道 | 长安南街十三巷定时投放点 |  | √ |  |  | 洗手液瓶破损；烘手机失灵 |
| 92 | 景泰街道 | 长安大街七巷与景云路交叉口误时投放点 | √ | √ |  |  | 照明偏暗；洗手液瓶破损；烘手机失灵 |
| 93 | 景泰街道 | 长安大街与直街交叉口误时投放点 |  | √ |  |  | 洗手液瓶破损；烘手机失灵 |
| 94 | 景泰街道 | 长安厚街8号定时投放点 | √ | √ |  |  | 光管支架加固；洗手液瓶破损；烘手机失灵 |
| 95 | 景泰街道 | 长安大街七巷与大金钟125号交叉口定时投放点 |  | √ |  |  | 洗手液瓶破损；烘手机失灵 |
| 96 | 景泰街道 | 平安东街10号门前误时投放点 | √ | √ |  |  | 照明偏暗；洗手液瓶破损；烘手机失灵 |
| 97 | 景泰街道 | 平安西街40号对出误时投放点 |  | √ |  | √ | 水龙头松动；洗手液瓶破损；烘手机失灵 |
| 98 | 松洲街道 | 万龙街误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 垃圾房内灯管损坏 |
| 99 | 松洲街道 | 万龙二街误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 垃圾房内墙体破损 |
| 100 | 松洲街道 | 天枢街误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 外墙破损 |
| 101 | 松洲街道 | 槎龙老年公寓误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 102 | 松洲街道 | 汇龙巷10号误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 103 | 松洲街道 | 聚龙误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 104 | 松洲街道 | 天枢街20号误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 地板砖破损 |
| 105 | 松洲街道 | 球场直街误时点 | √ |  | √ |  | 维修房顶漏水 |
| 106 | 松洲街道 | 松北街口误时点 | √ |  | √ |  | 调整投放窗口 |
| 107 | 松洲街道 | 兴富街误时点 | √ |  | √ |  | 维修雨棚 |
| 108 | 松洲街道 | 松北广场误时点 | √ |  | √ |  | 维修房顶，漏水 |
| 109 | 松洲街道 | 万寿一巷公交站 |  |  |  |  | 宣传牌破损 |
| 110 | 松洲街道 | 175单车棚公交站 |  |  |  |  | 框架柱子掉漆 |
| 111 | 松洲街道 | 五世同堂公交站 |  |  |  |  | 框架柱子掉漆 |
| 112 | 松洲街道 | 老人活动中心公交站 |  |  |  |  | 框架柱子掉漆 |
| 113 | 松洲街道 | 汇龙巷10号误时投放点 |  |  |  |  | 洗手台柜子门损坏 |
| 114 | 松洲街道 | 老年公寓误时投放点 |  |  |  |  | 雨棚柱子变形 |
| 115 | 松洲街道 | 大园街公交站 |  |  |  |  | 站点立柱倾斜 |
| 116 | 松洲街道 | 天枢街40号公交站 |  |  |  |  | 站点立柱漆面破损 |
| 117 | 松洲街道 | 松北苑公交站 |  |  |  |  | 雨棚轻微损坏 |
| 118 | 大源街道 | 米龙村115围墙外误时点 |  | √ |  | √ | 水龙头需维修 |
| 119 | 大源街道 | 米龙村一社①号误时点 |  |  |  | √ | 水龙头需维修 |
| 120 | 大源街道 | 米龙村二社①号误时点 |  |  |  | √ | 水龙头需维修 |
| 121 | 大源街道 | 米龙村三社①号误时点 |  |  |  | √ | 水龙头需维修 |
| 122 | 大源街道 | 米龙村二社②号误时点 |  |  |  | √ | 水龙头需维修 |
| 123 | 大源街道 | 米龙村四社①号误时点 |  |  |  | √ | 水龙头需维修 |
| 124 | 大源街道 | 米龙村四社②号误时点 |  |  |  | √ | 水龙头需维修 |
| 125 | 大源街道 | 米龙村六社②号误时点 |  | √ |  | √ | 水龙头需维修 |
| 126 | 大源街道 | 米龙村四社②号误时点 |  | √ |  | √ |  |
| 127 | 大源街道 | 米龙村七社⑤号误时点 |  | √ |  | √ |  |
| 128 | 大源街道 | 米龙村西四街误时点 |  | √ |  | √ | 预估 |
| 129 | 大源街道 | 米龙村二社篮球场误时点 |  | √ |  | √ | 预估 |
| 130 | 大源街道 | 米龙村四社③号误时点 |  | √ |  | √ | 预估 |
| 131 | 大源街道 | 米龙村上南路152号误时点 |  | √ |  | √ | 预估 |
| 132 | 大源街道 | 米龙村龙陂口三巷17号误时点 |  | √ |  | √ | 预估 |
| 133 | 大源街道 | 龙陂口南街3号误时 |  | √ |  | √ | 预估 |
| 134 | 大源街道 | 米龙村龙陂口南街3号误时 |  | √ |  | √ | 预估 |
| 135 | 大源街道 | 大源村32号1社投放点 |  |  |  |  | 帘布、顶棚玻璃、地面需要维修 |
| 136 | 大源街道 | 大源村33号1社投放点 |  |  |  |  | 帘布需要维修 |
| 137 | 大源街道 | 大源村29号1社投放点 |  |  |  |  | 宣传板、顶棚玻璃、帘布需要维修 |
| 138 | 大源街道 | 大源村55号4社投放点 |  |  |  |  | 帘布需要维修 |
| 139 | 大源街道 | 大源村58号4社投放点 |  |  |  |  | 帘布需要维修 |
| 140 | 大源街道 | 大源村61号4社投放点 |  |  |  |  | 帘布需要维修 |
| 141 | 大源街道 | 大源村34号18社投放点 |  |  |  |  | 帘布需要维修 |
| 142 | 大源街道 | 大源村124号14/23社三亩三投放点 |  |  |  |  | 帘布需要维修 |
| 143 | 大源街道 | 大源村129号14/23社三亩三投放点 |  |  |  |  | 帘布、顶棚玻璃需要维修 |
| 144 | 大源街道 | 大源村86号7社投放点 |  |  |  |  | 洗手盆需要维修 |
| 145 | 大源街道 | 大源村85号7社投放点 |  |  |  |  | 洗手盆需要维修 |
| 146 | 大源街道 | 大源村90号7社投放点 |  |  |  | √ | 地面坑洼需要维修 |
| 147 | 大源街道 | 大源村82号7社投放点 |  |  |  |  | 洗手盆需要维修 |
| 148 | 大源街道 | 大源村81号7社投放点 |  |  |  |  | 洗手盆需要维修 |
| 149 | 大源街道 | 大源村88号7社投放点 |  |  |  |  | 顶棚玻璃、洗手盆需要维修 |
| 150 | 大源街道 | 大源村121号12社投放点 |  |  |  | √ | 地面坑洼需要维修 |
| 151 | 大源街道 | 大源村100号12社投放点 |  |  |  |  | 顶棚玻璃需要维修 |
| 152 | 大源街道 | 大源村126号12社投放点 |  |  |  | √ |  |
| 153 | 大源街道 | 大源村96号7社投放点 |  |  |  |  | 顶棚玻璃需要维修 |
| 154 | 大源街道 | 大源村118号19社投放点 |  |  |  |  | 顶棚需要维修 |
| 155 | 大源街道 | 大源村98号10社投放点 |  |  |  |  | 顶棚需要维修 |
| 156 | 大源街道 | 大源村132号11社投放点 |  |  |  |  | 顶棚需要维修 |
| 157 | 大源街道 | 大源村134号23社投放点 |  |  |  |  | 帘布需要维修 |
| 158 | 大源街道 | 大源村006号8社投放点 |  |  |  |  | 洗手盆需要维修 |
| 159 | 太和 | 广州市白云区太和镇朝辅路82号定时投放点2 | √ |  |  |  |  |
| 160 | 太和 | 广州市白云区太和镇和意三街文化广场旁定时投放点1 | √ |  |  | √ | 投放点排污管堵塞，需要开挖清理或更换新管道。 |
| 161 | 太和 | 广州市白云区太和镇朝亮中路和安街1号定时投放点3 | √ |  |  |  |  |
| 162 | 太和 | 广州市白云区太和镇如意四街15号对面定时投放点4 | √ |  |  |  |  |
| 163 | 太和 | 广州市白云区太和镇宏发街美华酒店旁定时投放点5 | √ |  |  |  |  |
| 164 | 太和 | 广州市白云区太和镇如意一街公厕旁误时投放点 | √ |  | √ | √ | 投放点排污管堵塞，需要开挖清理或更换新管道。 |
| 165 | 太和 | 广州市白云区太和镇沙亭龙溪雅苑误时投放点 |  | √ | √ |  | 有铁皮腐蚀严情况，需要更换，洗手台塌下去，需要修理 |
| 166 | 太和 | 广州市白云区太和镇珊景路325号电房旁误时投放点1 |  |  |  | √ | 投放点排污管堵塞，需要开挖清理或更换新管道。投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 167 | 太和 | 广州市白云区太和镇和乐花园 |  |  |  |  | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 168 | 太和 | 广州市白云区太和镇和乐路139号鑫瑞大厦旁定时投放点3 |  |  |  |  | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 169 | 太和 | 广州市白云区太和镇珊景路212号太和苑门口定时投放点4 |  |  |  |  | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 170 | 太和 | 广州市白云区太和镇和乐路31号和乐苑门口定时投放点5 |  |  |  |  | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 171 | 太和 | 广州市白云区太和镇珊景步行街定时投放点 |  |  |  |  | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 172 | 太和 | 广州市白云区太和镇朝亮中路18-26号朝亮居内定时投放点6 |  |  |  |  | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 173 | 太和 | 广州市白云区太和镇营溪营东街9号误时投放点 |  | √ |  | √ | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 174 | 太和 | 广州市白云区太和镇营溪营中街24号旁误时投放点 |  | √ |  | √ | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 175 | 太和 | 广州市白云区太和镇营溪营中街70号误时投放点 |  | √ |  | √ | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 176 | 太和 | 广州市白云区太和镇营溪营南街100号误时投放点 |  | √ |  | √ | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 177 | 太和 | 广州市白云区太和镇营溪营南街37号误时投放点 | √ | √ |  | √ | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 178 | 太和 | 广州市白云区太和镇营溪兴和北二街28号误时投放点 |  | √ |  | √ | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 179 | 太和 | 广州市白云区太和镇营溪兴和东街16号误时投放点 |  | √ |  | √ | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 180 | 太和 | 广州市白云区太和镇营溪兴和公厕误时投放点 |  | √ |  | √ | 投放点洗手盘下面储物柜门不能关，请维修。 |
| 181 | 太和 | 广州市白云区太和镇丰泰一巷投放点 |  |  |  | √ | 投放点排污渠排水不顺畅，需要开盖清理杂物或升级排污系统。 |
| 182 | 太和 | 广州市白云区太和镇丰泰二巷投放点 |  |  |  | √ | 投放点排污渠排水不顺畅，需要开盖清理杂物或升级排污系统。 |
| 183 | 太和 | 广州市白云区太和镇丰福路24-26号投放点 |  |  |  | √ | 投放点排污渠排水不顺畅，需要开盖清理杂物或升级排污系统。 |
| 184 | 太和 | 广州市白云区太和镇丰福一路12号（丰泽华庭内）投放点 |  |  |  | √ | 投放点排污渠排水不顺畅，需要开盖清理杂物或升级排污系统。 |
| 185 | 太和 | 广州市白云区太和镇丰福二路一号投放点 |  |  | √ | √ | 1.投放点排污渠排水不顺畅，需要开盖清理杂物或升级排污系统；2.工具房门变形，需要更换；3.洗手池下方坍塌变成，需要更换垫板。 |
| 186 | 太和 | 广州市白云区太和镇丰福三路（广从路旁）投放点 |  |  |  | √ | 投放点排污渠排水不顺畅，需要开盖清理杂物或升级排污系统。 |
| 187 | 太和 | 广州市白云区太和镇大沥五社生活垃圾投放点 | √ | √ | √ | √ | 1.投放点排污渠排水不顺畅，需要开盖清理杂物或升级排污系统；2.洗手池下方坍塌变成，需要更换垫板。 |
| 188 | 太和 | 广州市白云区太和镇大沥六社生活垃圾投放点 | √ | √ | √ |  | 洗手池下方坍塌变成，需要更换垫板。 |
| 189 | 太和 | 广州市白云区太和镇大沥十一十二十三生活垃圾投放点 | √ | √ | √ | √ | 1.投放点排污渠排水不顺畅，需要开盖清理杂物或升级排污系统；2.工具房门变形，需要更换；3.洗手池下方坍塌变成，需要更换垫板。 |
| 190 | 太和 | 广州市白云区太和镇大沥细沥生活垃圾投放点 | √ | √ | √ |  | 电路短路，需要更新电力线路 |
| 191 | 人和 | 东华村误时投放点 | × | × | × | × | 四类垃圾箱体需要补漆 |
| 192 | 人和 | 西成村误时投放点 | × | × | × | × | 一是四类垃圾箱体需要补漆和换脚踏；二是需更换投放点的挡雨棚；三是更换投放点地砖 |
| 193 | 京溪 | 白天鹅公安宿舍 | √ | √ | √ | √ |  |
| 194 | 京溪 | 银兴路96号 | √ | √ | √ | √ |  |
| 195 | 京溪 | 银兴路29号 | √ | √ |  | √ |  |
| 196 | 京溪 | 麒麟岗中路42号 | √ | √ |  | √ |  |
| 197 | 京溪 | 麒麟岗中路90号 | √ | √ |  | √ |  |
| 198 | 京溪 | 白灰场南路79号 |  | √ |  |  |  |
| 199 | 京溪 | 白灰场路4号 |  | √ |  |  |  |
| 200 | 京溪 | 白灰场北街9号 |  | √ |  |  |  |
| 201 | 京溪 | 梅岗路145号 |  |  | √ |  |  |
| 202 | 京溪 | 京溪山庄东兴二街2号 |  |  |  | √ |  |
| 203 | 京溪 | 华苑东街小区 |  |  |  | √ |  |
| 204 | 京溪 | 怡新花园东门 |  | √ |  |  |  |
| 205 | 京溪 | 佳兆业天御 |  | √ |  | √ |  |
| 206 | 京溪 | 梅宾北路119号对面 |  | √ |  |  |  |
| 207 | 京溪 | 梅宾北路113-117号之间 |  | √ |  |  |  |
| 208 | 京溪 | 京溪路220号之一旁边 |  | √ |  |  |  |
| 209 | 京溪 | 云景名都投放点 |  | √ |  |  | 儿童烘手机 |
| 210 | 京溪 | 香柏广场北门 |  | √ |  |  |  |
| 211 | 京溪 | 春兰花园误时点 |  |  |  | √ |  |
| 212 | 云城 | 九石岭路误时投放点 |  |  | √ |  | 在屋顶加装遮雨棚 |
| 213 | 云城 | 花园路80号误时投放点 |  |  | √ |  | 在屋顶加装遮雨棚 |
| 214 | 云城 | 三社酒堂新村片区投放点 |  |  |  |  | 增加围蔽点 |
| 215 | 云城 | 花园中街片区投放点 |  |  |  |  | 增加围蔽点 |
| 216 | 新市 | 谢家二巷口对面误时投放点 | √ | √ |  | √ | 需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 217 | 新市 | 西苑路19号误时投放点 | √ | √ |  | √ | 需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 218 | 新市 | 平沙大街误时投放点 | √ | √ |  | √ | 需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 219 | 新市 | 黄沙岗二巷1号误时投放点 | √ | √ |  | √ | 需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 220 | 新市 | 大埔东街4号旁边误时投放点 | √ | √ |  | √ | 需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 221 | 新市 | 谢家新村北一巷2号 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 222 | 新市 | 校前巷26号 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 223 | 新市 | 西苑路房管 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 224 | 新市 | 大埔北约大街14号 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 225 | 新市 | 大埔北约六巷 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 226 | 新市 | 大埔北八巷1号 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 227 | 新市 | 大埔南约大街3号 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 228 | 新市 | 大埔东约大街8号 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 229 | 新市 | 大埔北街十九巷12号 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 230 | 新市 | 牛角塘 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 231 | 新市 | 棠苑四巷28号 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 232 | 新市 | 新塘一巷42号 | √ | √ |  | √ | 定时点改误时点，需要更换七要素及外墙增加一个有害垃圾箱 |
| 233 | 石井 | 潭村北误时投放点4号 |  |  |  | √ | 下水系统需要维修 |
| 234 | 石井 | 潭村北误时投放点7号 |  |  |  | √ | 下水系统需要维修 |
| 235 | 石井 | 潭村南误时投放点13号 |  |  |  | √ | 下水系统需要维修 |
| 236 | 石井 | 凰岗定时投放点13号 |  |  |  |  | 投放点框架油漆脱落、宣传物料破损、卷闸破损 |
| 237 | 石井 | 凰岗定时投放点10号 | × | × | × | × | 卷闸破损 |
| 238 | 石井 | 凰岗定时投放点18号 | × | × | × | × | 宣传物料破损、闸门立柱损坏、卷闸破损 |
| 239 | 棠景 | 晓翠苑误时投放点 |  |  | √ |  | 外墙、厨余垃圾和其他垃圾投放口的踏板都需要维修 |
| 240 | 棠景 | 川商商园误时投放点 |  |  | √ |  | 投放点的楼顶漏水需要维修、外墙和投放口踏板也需要维修 |
| 241 | 棠景 | 白沙小区误时投放点 |  |  | √ |  | 投放点外墙需要维修 |
| 242 | 棠景 | 岗贝丽苑误时投放点 |  | √ |  |  | 臭氧消毒机需要维修 |
| 243 | 棠景 | 荔枝基定时点 | √ | √ | √ |  | 投放点的楼顶漏水需要维修、外墙和投放口踏板也需要维修 |
| 244 | 棠景 | 和盛苑定时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口踏板也需要维修 |
| 245 | 棠景 | 汇景路55号定时投放点 | √ | √ | √ |  | 投放口踏板也需要维修 |
| 246 | 棠景 | 汇景路58号定时投放点 | √ | √ | √ |  | 投放口踏板也需要维修 |
| 247 | 棠景 | 汇景路68号定时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口踏板也需要维修 |
| 248 | 棠景 | 泉景苑定时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口踏板也需要维修 |
| 249 | 棠景 | 喜悦里误时投放点 | √ |  | √ | √ | 增加遮雨设备 |
| 250 | 棠景 | 沙涌北一街误时点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 251 | 棠景 | 沙涌北大街误时点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 252 | 棠景 | 丽康居误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 灭蚊灯、提示音箱需要维修 |
| 253 | 棠景 | 丽康居定时投放点1 | √ | √ |  | √ | 灭蚊灯、提示音箱需要维修 |
| 254 | 棠景 | 丽康居定时投放点2 | √ | √ |  | √ | 灭蚊灯、提示音箱需要维修 |
| 255 | 棠景 | 同德苑误时投放点 | √ | √ |  | √ | 灭蚊灯、提示音箱需要维修 |
| 256 | 棠景 | 环卫楼误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 灭蚊灯、提示音箱需要维修 |
| 257 | 棠景 | 南航宿舍误时投放点 |  |  | √ |  | 有害垃圾投放口门变形，需要维修 |
| 258 | 棠景 | 雅和苑1号误时投放点 |  | √ | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 259 | 棠景 | 雅和苑2号误时投放点 |  | √ | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 260 | 棠景 | 贝丽花园误时投放点 |  | √ |  |  | 垃圾房有一把风扇坏了 |
| 261 | 棠景 | 海棠居误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 262 | 棠景 | 远景花园误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 263 | 棠景 | 白云商业中心误时投放点 | √ | √ |  | √ | 灭蚊灯、提示音箱需要维修 |
| 264 | 棠景 | 腾龙阁误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 灭蚊灯、提示音箱需要维修 |
| 265 | 棠景 | 又一居花园误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 266 | 棠景 | 春暖花园误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 267 | 棠景 | 广顺花园误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 268 | 棠景 | 汇美苑误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 269 | 棠景 | 金迪城市花园误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 270 | 棠景 | 银通花园误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 271 | 棠景 | 云映阁误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 272 | 棠景 | 百荣园误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 273 | 棠景 | 骏御华庭误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 274 | 棠景 | 进昇雅苑误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 275 | 棠景 | 云翠轩误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 276 | 棠景 | 955大院定时投放点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 277 | 棠景 | 合益三街大院误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 排气扇、消毒灯、灭蚊灯、吊扇、墙上宣传标识及周边地面破损、需要维修 |
| 278 | 棠景 | 晓景苑误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 279 | 棠景 | 远景新苑误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 280 | 棠景 | 军区宿舍误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 281 | 棠景 | 时代花园误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 282 | 棠景 | 基础公司宿舍误时投放点 | √ | √ |  | √ | 灭蚊灯、提示音箱需要维修 |
| 283 | 棠景 | 聚景雅居误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 垃圾房屋顶需要维修 |
| 284 | 棠景 | 康盈阁误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 垃圾房屋顶需要维修 |
| 285 | 棠景 | 元凤华庭误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 垃圾房屋顶需要维修 |
| 286 | 棠景 | 中意花苑误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 垃圾房屋顶需要维修 |
| 287 | 棠景 | 公安宿舍误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 288 | 棠景 | 吉兴大厦误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 289 | 棠景 | 嘉华苑误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 290 | 棠景 | 沙涌三社公寓误时投放点 |  |  | √ |  | 窗口脱落 |
| 291 | 棠景 | 市公安局宿舍误时投放点 |  |  | √ |  | 1.窗口更换旧标识，2.风扇坏，3.公示牌、宣传栏内容旧版,4.雨棚漏水 |
| 292 | 棠景 | 林业局宿舍定时投放点 |  |  | √ |  | 1.地板坏、破洞 |
| 293 | 棠景 | 农业局宿舍定时投放点 |  |  | √ |  | 1.地板坏、破洞 |
| 294 | 棠景 | 国安局宿舍定时投放点 |  |  | √ |  | 1.地板坏、破洞 |
| 295 | 棠景 | 侨爱苑误时投放点 |  |  | √ |  | 可回收窗口脱落 |
| 296 | 棠景 | 侨爱苑定时投放点 | √ |  |  |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 297 | 棠景 | 市三建宿舍定时投放点 | √ |  |  |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 298 | 棠景 | 文化局宿舍定时投放点 | √ |  |  |  | 地板破损 |
| 299 | 棠景 | 越秀分局宿舍定时投放点 | √ |  |  |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 300 | 棠景 | 发改委宿舍定时投放点 | √ |  |  |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 301 | 棠景 | 交警宿舍误时投放点 | √ |  |  |  | 宣传栏内容旧版 |
| 302 | 棠景 | 星汇晴轩定时投放点 |  |  |  | √ | 投放口脚踏板需要维修 |
| 303 | 棠景 | 电视台小区误时投放点 |  | √ |  |  | 宣传栏内容旧版 |
| 304 | 棠景 | 龙归宿舍定时投放点 |  |  |  | √ | 垃圾房顶松动，排水设施破损 |
| 305 | 棠景 | 乐嘉花园定时投放点 |  |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 306 | 棠景 | 雅图居定时投放点 |  |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 307 | 棠景 | 新新花园定时投放点 |  |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 308 | 棠景 | 饮食公司宿舍定时投放点 |  |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 309 | 棠景 | 南天瑞霭误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 310 | 棠景 | 南天新村误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 311 | 棠景 | 乐天广场误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 312 | 棠景 | 棠下三社公寓误时投放点 | √ |  | √ |  | 投放口脚踏板需要维修 |
| 313 | 三元里 | 飞鹅新村社区花季小区2号定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 314 | 三元里 | 飞鹅新村社区花季小区1号误时投放点（收集房） | √ |  | √ | √ |  |
| 315 | 三元里 | 飞鹅新村社区飞鹅西小区1号定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 316 | 三元里 | 华园新村小区定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 317 | 三元里 | 华园新村小区误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 318 | 三元里 | 白云边检公安宿舍定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 319 | 三元里 | 向云西街小区误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 320 | 三元里 | 绿化街小区2号定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 321 | 三元里 | 北门小区1号定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 322 | 三元里 | 北门小区3号定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 323 | 三元里 | 北门小区4号定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 324 | 三元里 | 北门小区5号定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 325 | 三元里 | 北门小区6号定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 326 | 三元里 | 北门小区1号误时投放点（收集房） | √ |  | √ | √ |  |
| 327 | 三元里 | 空管局宿舍1号定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 328 | 三元里 | 民航萧岗小区1号误时投放点（收集房） | √ | √ | √ | √ |  |
| 329 | 三元里 | 金桂园小区1号误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 330 | 三元里 | 金桂园小区3号定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 331 | 三元里 | 金桂园小区2号误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 332 | 三元里 | 石榴桥社区华兴苑2号定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 333 | 三元里 | 石榴桥社区华苑1号误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 334 | 三元里 | 石榴桥社区百事佳A区2号定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 335 | 三元里 | 石榴桥社区百事佳A区3号定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 336 | 三元里 | 石榴桥社区百事佳A区1号误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 337 | 三元里 | 石榴桥社区百事佳B区1号定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 338 | 三元里 | 石榴桥社区百事佳B区3号定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 339 | 三元里 | 石榴桥社区百事佳B区1号误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 340 | 三元里 | 走马岗社区走马岗综合楼误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 监控视频显示损坏需维修 |
| 341 | 三元里 | 走马岗社区海关大院小区1号定时投放点 | √ |  | √ | √ | 洗手液按压器顺坏需维修 |
| 342 | 三元里 | 走马岗社区和润花园小区1号定时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 343 | 三元里 | 走马岗社区冶金宿舍小区误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 344 | 三元里 | 走马岗社区祥元路误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 345 | 三元里 | 走马岗社区祥港花园小区2号定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 346 | 三元里 | 走马岗社区金菊苑小区误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 347 | 三元里 | 走马岗社区金菊苑小区1号定时投放点 | √ | √ | √ | √ | 洗手液按压器顺坏需维修 |
| 348 | 三元里 | 松柏岗社区景泰名苑小区误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 349 | 三元里 | 三元里村红泥场误时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 350 | 三元里 | 松柏北街误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 351 | 三元里 | 广州市白云区梓元岗东建小区1号误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 352 | 三元里 | 广州市白云区梓元岗3巷片区1号误时投放点 | √ | √ | √ | √ | 门锁损坏需维修 |
| 353 | 三元里 | 广州市白云区梓元南街片区2号误时投放点 | √ |  | √ | √ |  |
| 354 | 三元里 | 广州市白云区梓元南街片区1号定时投放点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 355 | 三元里 | 松柏1号点 | √ |  | √ | √ |  |
| 356 | 三元里 | 松柏2号点 | √ |  | √ | √ |  |
| 357 | 三元里 | 松柏3号点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 358 | 三元里 | 三元里村2号点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 359 | 三元里 | 三元里村1号点 | √ |  | √ | √ |  |
| 360 | 三元里 | 三元里村4号点 | √ | √ | √ | √ |  |
| 361 | 金沙 | 横沙村九曲桥木棉花树旁 | √ |  |  |  | 顶棚翻新，加装琉璃瓦；外立面翻新；照明灯具翻新，线路加固 |
| 362 | 金沙 | 横沙村横沙大街46号电房旁 | √ |  |  | √ | 框架油漆翻新；洗手盆更换 |
| 363 | 金沙 | 横沙村横沙居委会对面 | √ |  |  |  | 顶棚翻新，加装琉璃瓦；照明灯具翻新，线路加固 |
| 364 | 金沙 | 横沙村横沙大街121号六社对面 | √ |  |  | √ | 框架油漆翻新；洗手盆更换 |
| 365 | 金沙 | 横沙村横沙社区医院后面 | √ |  |  | √ | 框架油漆翻新；洗手盆更换 |
| 366 | 金沙 | 横沙村横沙村金晖养老院旁 | √ |  |  | √ | 框架油漆翻新；洗手盆更换 |
| 367 | 金沙 | 横沙村新塘公厕旁 | √ |  |  | √ | 框架油漆翻新；洗手盆更换 |
| 368 | 金沙 | 横沙村横沙集团公司旁 | √ |  |  |  | 框架油漆翻新 |
| 369 | 金沙 | 横沙村电动车行对面 | √ |  |  | √ | 框架油漆翻新；.洗手盆更换 |
| 370 | 金沙 | 横沙村横沙地铁斜坡口 | √ |  |  | √ | 框架油漆翻新；洗手盆更换 |
| 371 | 金沙 | 横沙村横沙专家楼旁 | √ |  |  | √ | 框架油漆翻新；洗手盆更换 |
| 372 | 金沙 | 沙凤村6号定时投放点 |  |  |  | √ | 更换洗手盆整体；需增大雨棚和翻新 |
| 373 | 金沙 | 沙凤村6号误时投放点 |  |  |  | √ | 更换可揭盖式密封污水井盖；更换其他垃圾贴纸4张、厨余垃圾贴纸和可回收贴纸各1张；雨棚漏水 |
| 374 | 金沙 | 沙凤村7号误时投放点（房） |  |  |  |  | 地面破损 |
| 375 | 金沙 | 沙凤村8号定时投放点 |  |  |  | √ | 需增大雨棚和翻新；更换洗手盆整体 |
| 376 | 金沙 | 沙凤村10号定时投放点 |  |  |  | √ | 需增大雨棚和翻新；更换洗手盆整体；更换可揭盖式密封污水井盖 |
| 377 | 金沙 | 沙凤村9号定时投放点 |  |  |  | √ | 需增大雨棚和翻新；更换洗手盆整体；更换可揭盖式密封污水井盖 |
| 378 | 金沙 | 沙凤村9号误时投放点 |  |  |  | √ | 需增大雨棚和翻新；更换洗手盆整体 |
| 379 | 金沙 | 沙凤村5号定时投放点 | √ |  |  | √ | 照明灯不亮；更换密封污水井盖；雨棚破坏 |
| 380 | 金沙 | 沙凤村7号定时投放点 | √ |  |  | √ | 1.需增大雨棚；照明灯不亮；污水口堵塞 |
| 381 | 金沙 | 沙凤村1号误时投放点 |  |  |  | √ | 需增大雨棚和翻新；更换可揭盖式密封污水井盖 |
| 382 | 金沙 | 沙凤村2号误时投放点 |  |  |  | √ | 需增大雨棚和翻新；更换可揭盖式密封污水井盖；更换其他垃圾贴纸2张、厨余垃圾1张；更换洗手盆整体 |
| 383 | 金沙 | 沙凤村5号误时投放点 | √ |  | √ |  | 需增大雨棚；其中一个上盖损坏；其中一盏灯不亮 |
| 384 | 金沙 | 沙凤村3号定时投放点 | √ |  |  | √ | 1.更换可揭盖式密封污水井盖；需增大雨棚和翻新；更换洗手盆整体；照明灯不亮 |
| 385 | 金沙 | 沙凤村4号定时投放点 |  |  |  | √ | 更换可揭盖式密封污水井盖；更换其他垃圾贴纸4张、厨余垃圾贴纸可回收贴纸各1张 |
| 386 | 金沙 | 沙凤村3号误时投放点 | √ |  |  | √ | 1.更换可揭盖式密封污水井盖；雨棚有一处漏水；其中两盏灯不亮 |
| 387 | 同德 | 鹅掌坦村解放街十号误时点1号 | √ |  | √ |  | 房顶漏水需要维修 |
| 388 | 同德 | 鹅掌坦村海边街入口旁误时点2号 | √ |  | √ | √ |  |
| 389 | 同德 | 福临大厦误时投放点 |  |  |  | √ | 洗手台及洗手盆破损 |
| 390 | 同德 | 梁家祠误时点 | √ |  |  | √ | 洗手台及洗手盆破损 |
| 391 | 同德 | 南胜误时点 | √ |  |  | √ | 洗手台及洗手盆破损 |
| 392 | 同德 | 横滘村货场南路误时投放点1号 |  | √ |  | √ | 洗手台及洗手盆破损；插座老旧；投放口撑杆损坏 |
| 393 | 同德 | 横滘村篮球场附近误时点2号 |  |  |  |  | 插座老旧 |
| 394 | 同德 | 武馆误时点 |  |  |  | √ | 洗手台及洗手盆破损 |
| 395 | 同德 | 渡头公园误时点 |  |  |  | √ | 洗手台及洗手盆破损 |
| 396 | 同德 | 老人之家误时点 |  |  |  | √ | 洗手台及洗手盆破损 |
| 397 | 同德 | 商业街误时点 |  |  |  | √ | 洗手台及洗手盆破损 |

**三、配套设施要求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **新建硬件设施** | **改建硬件设施** | **维修硬件设施** |
| 1 | 分类亭 | 新增存桶区 | 增加大雨棚和翻新，加装琉璃瓦 |
| 2 | 厢房式 | 更换宣传栏、投放指引，增加“有害垃圾收集箱” | 更换可揭盖式密封污水井盖 |
| 3 | 屏风式遮挡 | 旧址整体搬迁至改建地址 | 照明灯不亮需要维修 |
| 4 | 照明设备（已具备电源） | 亭式升级改造厢式 | 污水口堵塞需疏通 |
| 5 | 洗手设备（已具备电源） | 增加屏式遮挡 | 更换标识贴、宣传板 |
| 6 | LED分类指引灯箱 | 公交点位改建亭式投放点，需要外置“有害垃圾收集箱”。 | 更换洗手盆整体 |
| 7 | 投放公示牌 | 增加投放点七要素 | 维修漏水顶蓬 |
| 8 | 除臭设备 |  | 维修破损地面 |
| 9 | 地面硬化（排污、大理石或防滑砖） |  | 更换投放口损坏撑杆 |
| 10 | 配件（纸巾盒、洗手液盒、收纳盒） |  | 整体框架油漆翻新 |
| 11 |  |  | 更换整体踏板 |
| 12 |  |  | 维修灭蚊灯、提示音箱 |
| 13 |  |  | 需安装烘手机、儿童烘手机 |
| 14 |  |  | 检修电路，部分插座老旧 |
| 15 |  |  | 排污渠排水不顺畅，需要开盖清理杂物或升级排污系统 |
| 16 |  |  | 部分更换七要素及外墙增加“有害垃圾收集箱” |

1. **产品技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工艺材质 | 投口数量 | 尺寸长宽高（m） |
| 1 | 厢房式投放点 | 一、主框架搭建：1.主立柱采用50mm\*100mm\*2.0厚镀锌方管。横梁框架采用50mm\*100mm\*2.0厚镀锌方管。主立柱喷防锈漆，预埋10mm厚法轮盘固定。2.内墙封50mm厚玻镁板和顶板采用50mm厚彩钢夹芯板，内墙离地900-1200mm高度位置贴一圈300mm高的不锈钢板做防护，墙体表面做防水。3.外墙贴4mm厚铝塑板装饰。4.房内顶部用铝扣板吊顶。  二、其他配置：1.卷闸门1套，黑金拦丝门套。2.1m\*1m铝合金推拉窗户1个。3.房间配置节能吸顶灯2-4个，排气扇1台，紫外线灭蚊灯1台，臭氧除臭机1台。4.洗手设备1套，304#不锈钢材质水龙头，洗手液盒，干手机。5.配置电厢漏电开关，电源开关和插座。6.门头标识字一套。7.配置独立不锈钢烤工艺“有害垃圾收集箱”。  三、地面部分：1.原地面拆打平整，水泥沙硬化，铺600mm\*300mm灰白色防滑麻石。2.房间内部制作排污槽，盖不锈钢盖。3.铺设接进水进电（含20米内），进电管用∅20PVC管内穿2.5平方三蕊电缆预埋铺设（破槽加修复）。4.铺设排污管道（含20米内），排污管用∅100PVC管预埋（破槽加修复）。 | 4/6/8 | 4\*3\*3/5.5\*3\*3/7\*3\*3 |
| 2 | 不锈钢分类亭 | 一、亭体部分：1.立柱采用：1.2厚201不锈钢制作。顶板、背板采用1.0厚201不锈钢板制作，整体静电烤漆。底板采用1.5厚201不锈钢防滑板+不锈钢龙骨做加强，龙骨尽量间隔密一些。3.其他配置:洗手台（采用1.0厚201不锈钢制作，配陶瓷洗手盆、不锈钢水龙头、干手洗、洗手液盒），门头灯箱（采用不锈钢制作封亚克力透明板，表面贴广告），配置电箱和照明，配置分类标（PVC+UV材质）。  二、地面部分：1.原地面拆打平整，水泥沙硬化，铺600mm\*300mm灰白色防滑麻石。2.房间内部制作排污槽，盖不锈钢盖。3.铺设接进水进电（含20米内），进电管用∅20PVC管内穿2.5平方三蕊电缆预埋铺设（破槽加修复）。4.铺设排污管道（含20米内），排污管用∅100PVC管预埋（破槽加修复）。 | 4/6/8 | 3.7\*1.4\*2.4/5.1\*1.4\*2.4/6.5\*1.4\*2.4 |
| 3 | 屏风 | 采用40mm\*40mm\*2.0厚不锈钢方管焊接打磨，整体烤漆。预埋地下安装。画面采用PVC板+UV工艺。配置假绿植点缀。 | 4/6/8 | 3\*2.4/4.5\*2.4/6\*2.4 |

**四、技术参数及性能要求**

**（一）定时投放点（分类亭）**

1.主立柱：采用不小于1.2mm厚201不锈钢柱方通加采用不小于1.2mm厚201不锈钢板制作成型；

2.副立柱：采用不小于1.2mm厚201不锈钢板和方通制作成型，表面户外防锈蚀静电喷漆；

3.顶板及背板：采用不小于1.0mm厚201不锈钢板激光切割雕刻成型，表面户外防锈蚀静电喷糊涂；

4.201不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm板材。（压花板材1尺寸：宽1000mm\*长700mm; 板材2尺寸：宽1000mm\*长1410mm块）；

5.LED分类指引灯箱：采用201不锈钢（灯罩材质PVC）制作，尺寸2000\*2300mm（±30mm），内置节能灯珠，顶部下方安装节能灯条，LED防水光源、漏电开关＋不锈钢电源箱；

6.底部背板：采用不小于2.0mm厚不锈钢板激光切割折弯成型，表面做雕花图案装饰，反面做加强筋，加强底板整体强度；

7.PVC国标分类投放标识牌：尺寸按需制作；数量按桶位配备；

8.照明设备。具体参数详见第（四）点；

9.洗手设备。具体参数详见第（五）点；

10.投放公示牌。具体参数详见第（六）点；

11.地面硬化（含排水、防滑砖）。具体参数详见第（八）点；

12.配件（纸巾盒、洗手液盒、收纳盒）。具体参数详见第（九）点；

13.分类亭配备花瓣螺丝用于组装连接，确保亭子整体组装的结实度；

14.分类亭整体采用静电喷涂烤漆工艺：户外防锈蚀静电喷粉，粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色鲜艳，不易褪色；表面光滑平整，无起泡；

15.误/定时投放亭（含雨蓬）规格：

4桶位尺寸：(长\*宽\*高)3840\*1500\*2580mm（±30mm）

6桶位尺寸：(长\*宽\*高)5340\*1500\*2580mm（±30mm）

8桶位尺寸：(长\*宽\*高)6550\*1500\*2580mm（±30mm）

▲设计效果图：每座装配式垃圾分类亭在施工前，需提供设计效果图，设计效果图应明确标注规格大小及用料等各项参数明细，且最终经采购人确认满意签字后才可以开始施工。

**（二）误时投放点（厢房式）**

一、主框架搭建：

1.主立柱采用50mm\*100mm\*2.0厚镀锌方管。横梁框架采用50mm\*100mm\*2.0厚镀锌方管。主立柱喷防锈漆，预埋10mm厚法轮盘固定。

2.内墙封50mm厚玻镁板和顶板采用50mm厚彩钢夹芯板，内墙离地900-1200mm高度位置贴一圈300mm高的不锈钢板做防护，墙体表面做防水。

3.外墙贴4mm厚铝塑板装饰。

4.房内顶部用铝扣板吊顶。

5.卷闸门1套，黑金拦丝门套。

6.1m\*1m铝合金推拉窗户1个。

7.照明设备：具体参数详见第（四）点；

8.洗手设备：

（1）洗手台：长\*宽\*高：730\*650\*850mm（±30mm），采用不小于1.0mm厚201不锈钢制作，表面户外防锈蚀静电喷涂，整体结实度能确保一个成年人在箱体任意一面站立走动，箱体无损毁凹陷；

（2）洗手盆：长\*宽\*高：470\*370\*130 mm（±30mm），含水龙头；

（3）洗手台置于雨棚内侧；

（4）约20米范围内接进水管，约15米范围内接排污管；

（5）无水源处均须配套提供储水箱。

9.投放公示牌：具体参数详见第（六）点；

10.除臭设备：具体参数详见第（七）点；

11.地面硬化（含排水、防滑砖）：具体参数详见第（八）点；

12.配件（纸巾盒、洗手液盒、收纳盒）：具体参数详见第（九）点；

13.通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透风、防雨、防风、防尘等效果；

14.配置独立不锈钢烤工艺“有害垃圾收集箱”

15.智能监管服务设备：

（1）智能投放口尺寸规格：600\*600mm/个（具体数量以实际情况定），带智能感应开盖伸缩系统，30公分距离内桶盖感应自动升起，方便居民投放垃圾；

（2）防夹手装置：投递口在关门前有语音播报提醒且装有防夹手传感器，当检测到障碍物时自动停止关门动作，防止对用户造成伤害；

（3）智能设备在遇到没电或故障时，须有方便的手动操作替代功能。

（4）工作电压：最小11.4V，标准12V，最大12.6V，额定功率：最小39.9W,标准42W，最大44.1W，电源适配器，接家用电压220V；

▲设计效果图：每间厢房式垃圾分类房在施工前，需提供设计效果图，设计效果图应明确标注规格大小及用料等各项参数明细，且最终经采购人确认满意签字后才可以开始施工。

为确保产品质量合格，响应供应商须提供“城市管理智能监管服务系统V1.0”取得的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。

**（三）屏风式围挡**

1.采用不小于1.2mm厚201不锈钢柱方通制作成型格栅款式，采用不小于1.2mm厚201不锈钢板制作成型；

2.屏风多围挡整体采用静电喷涂烤漆工艺：户外防锈蚀静电喷粉，粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色鲜艳，不易褪色；表面光滑平整，无起泡；

3.增加白云垃圾分类L0G0装饰背板形成装饰，具有“白云区特色”；

4.增加高仿真绿植做为装饰美化作用。

**（四）照明设备**

1.基本说明：接入 220v电源或太阳能电源。

2.功能：包含时控开关、LED 节能灯、投放亭布线（外围10米内接线）等。

3.太阳能模块多晶硅（6V/8W），太阳能板尺寸：180\*270\*17mm（±10mm）；

4.电池容量8000mAh，电压 6V，电流 5A，充满电可支持 2 个灯照明 8 小时；

5.太阳能灯功率30W（56\*0.54W/LED 模块）；

6.灯体尺寸170\*150\*55mm（±10mm）；

7.可遥控控制距离为1-15 米；

8.可以设定照明时长、照明亮度，自动保存己设定好的工作模式；

9.智能照明系统可置于雨棚天花板内。

**（五）洗手设备**

1.洗手台：长\*宽\*高：730\*650\*850mm（±30mm），采用不小于1.0mm厚201不锈钢制作，表面户外防锈蚀静电喷涂，整体结实度能确保一个成年人在箱体任意一面站立走动，箱体无损毁凹陷；

2.陶瓷洗手盆：长\*宽\*高：470\*370\*130 mm（±30mm），含水龙头；

3.洗手台置于雨棚内侧；

4.约8米范围内接进水管，约5 米范围内接排污管；

5.无水源处均须配套提供储水箱。

**（六）投放公示牌**

1. 投放公示牌：PVC背面丝印工艺，工艺精美，内容应按照采购人实施期内下达的内容及要求为准；

2.公告栏提示牌：位置醒目，内容可随时更换。

**（七）除臭设备**

1.尺寸（长\*宽\*高mm）530\*170\*240（±30mm）

2.臭氧产量（g/h)4-6

3.臭氧浓度（mg/L）8-12

4.臭氧电耗（W)120

5.工作电压（KV)3-7

6.进气流量(L/Min)10-15L/Min

7.冷却方式：风冷

8.臭氧出口10mm不锈钢快拧接头

9.工作环境条件环境温度≤45℃

10.使用气源空气源

11.定时方式0-120分钟机械式倒计时

12.机器配置微间隙放电臭氧管、高频高压电源、空气压缩泵、散热风扇、控制电路（定时器，工作指示灯，气泵开关、臭氧开关等）

**（八）地面硬化（含排水、防滑砖）**

1.使用 C25 混泥土地面基础硬化，硬化地面厚度不少于120mm，地面需平整；

2.包含地面清淤清运，污水处理及周边清洁；

3.使用大理石或防滑砖，加地漏/给水，加排水槽，铺设接进水进电（含20米内），进电管用∅20PVC管内穿2.5平方三蕊电缆预埋铺设（破槽加修复）；

4.铺设排污管道（含20米内），排污管用∅100PVC管预埋（破槽加修复）

5.特别要求：除根据不同类型的投放点自身所需要且充分满足硬底化配套的标准以外，同时应当结合各个实施点的具体安装环境提供便利和美观的硬底化服务，包括但不限于周边的整治、小道或路径的修缮和铺设等。

**（九）配件（纸巾盒、洗手液盒、收纳盒）**

1.纸巾盒：悬挂式抽纸样式；

2.洗手液盒：按压式出液设计；

3.工具柜：不锈钢材质，存放、悬挂清洁用具等物品；

**五、▲为确保产品质量合格，响应供应商须提供垃圾分类亭通过由市级或以上质量检测机构出具带有产品图片的检测报告。**

| **检测项目** | **标准值** | |
| --- | --- | --- |
| 分类亭主立柱厚度（mm） | ≥1.2mm | |
| 分类亭副立柱厚度（mm） | ≥1.2mm | |
| 分类亭顶板及背板厚度（mm） | ≥1.0mm | |
| 分类亭整体静电喷涂烤漆效果 | 粉末状态 | 色泽均匀，疏松不结团 |
| 外观 | 平滑光整 |
| 色差 | 目测一致，无明显色差 |
| 膜厚（干膜） | （100~120）μm  试验方法：GB/T13452.2-2008 方法7D |
| 光泽（60°） | 15±5  试验方法：GB/T9754-2007 |
| 附着力 | 0级  试验方法：GB/T9286-1998 |
| 冲击 | 50kg（±20）·cm  试验方法：GB/T1732-1993 |
| 铅笔硬度 | ≧H  试验方法：GB/T6739-2006 |
| 整体效果 | 表面光滑平整，无起泡 |
| 光泽（60°） | 15±5  试验方法：GB/T9754-2007 |
| 附着力 | 0级  试验方法：GB/T9286-1998 |
| 冲击 | 50kg（±20）·cm  试验方法：GB/T1732-1993 |
| 铅笔硬度 | ≧H  试验方法：GB/T6739-2006 |
| 烤漆涂层物理性能要求 | 耐酸性 | 不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化（5%盐酸溶液,≥300h） |
| 耐碱性 | 不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化（5%氢氧化钠,≥300h） |
| 耐水性 | 无起泡、开裂、剥落、生锈、明显变色、明显光泽变化（常温水浸泡≥300h） |
| 耐盐雾 | 表面应无腐蚀、无锈迹、无起皮、无脱落  （中性盐雾试验，≥300h） |

**六、商务要求：**

**（一）包装、保险及发运、保管要求**

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由响应供应商承担。
2. 成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

**（二）安装、调试与验收**

1. 成交供应商必须依照竞争性磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

**（三）售后服务要求：**

1. 质保期：货物从验收合格之日起质保期1年，质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交供应商负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。在质量保证期内发生的质量问题，成交供应商应在 2 个小时到达现场并提供解决方案，24 小时内解决问题。
2. 保修服务方式均为成交供应商上门免费保修，即由成交供应商到货物使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

**（四）付款方式**：

1. 合同签订后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的70%预付款；安装调试完毕且验收合格后7个工作日内，采购人向成交供应商支付至合同价的 100%。
2. 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

**七、投标样品要求：**

1. 所有响应供应商均需将投标样品在提交响应文件截止时间前送达开标地点，否则，采购人、采购代理机构应当拒收。提交以下实物样品：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **数量** | **样品规格** | **样品制作的标准和要求** |
|  | 厢房式 | 1组 | 按用户需求要求 | 款式工艺不变的情况下，由于尺寸过大不方便运输、搬运，以及开标场地有限等原因，样品尺寸4：1等比例缩小，1000×750×750mm(±30mm)。 |

1. 样品的各项技术质量指标标准应符合规定。
2. 未提交或少提交样品的，则视为无效响应。
3. 样品必须与响应文件分开，每个样品必须按照第六章中格式《投标样品清单》标识清楚。
4. 在采购任务完结之后，成交供应商的样品封存于采购人单位，作为履约验收的参考。采购人及采购代理机构对响应供应商所递交样品的破损或质量不负任何责任。未成交的供应商应在本项目成交公告发布之日起7个工作日后的3个工作日内自行至采购代理机构取回投标样品。3个工作日后响应供应商不取回样品，则视为同意采购代理机构有权自行处置相关样品。