**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：****顺德分公司2025年直饮水服务供应项目**

**项目编号：SDZH202412S420**

**广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司**

**采联国际招标采购集团有限公司**

**二零二五年一月**

**第一章 竞价须知**

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
9. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权利。
12. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
13. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；
15. **成交供应商应在项目结果发布30日内持成交通知书与采购单位签订书面合同并按合同约定完成成交项目；若采购单位无签订合同的要求，成交供应商应在项目结果发布30内与采购单位约定项目执行事宜；否则将有可能被取消成交资格。**
16. **若供应商提供的货物存在假冒伪劣等品质问题或提供的服务质量低下或存在拖延影响项目进程等问题，经采购人确认，将列入该采购人黑名单，1年内不得参与该采购人的所有项目且采购人有权利保留追究责任；**
17. **参与项目的供应商应提供正确、畅通的联系方式，若采购人或代理机构通过供应商所填写的联系方式无法与供应商及时取得联系，相关不利后果由供应商承担，包括但不限于取消响应资格，且由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。**
18. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理；
19. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
20. **竞价文件的澄清或修改**
21. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
22. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
23. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
24. **报名要求（**参与竞价的**供应商资质要求:** 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任**）**
25. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或法人登记证书复印件）；如为独立法人设立的分支机构参加，供应商需提供独立法人出具的唯一响应授权书，授权书需明确供应商的权限范围，并提交独立法人有效的营业执照或法人登记证书复印件。
26. 本项目供应商不得存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约的；在投标过程中因重大违规被采购人处罚的；在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。本项目不允许分包或转包，不接受联合体参加，供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；
27. 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件；
28. 供应商需提供有效的资质证书：
29. 每款机型设备生产企业质量管理体系认证证书，不同机型同一个生产企业可只提供一套证书；
30. 每款机型直饮水设备的（CCC）认证证书（纳滤净水机不需提供）。其中，三温纳滤直饮机CCC证书中的额定功率要求≤1300W，5L纳滤直饮机CCC证书中的额定功率要求≤1600W，壁挂分机CCC证书中的额定功率要求≤500W，立式分机CCC证书中的额定功率要求≤1600W；
31. 每款机型直饮水设备的涉水许可批件(其中纳滤净水机、5L纳滤直饮机、三温纳滤直饮机的涉水许可批件上需有“纳滤”字样。三温纳滤直饮机涉水许可批件中净水流量要求≥0.15L/min，额定总净水量要求≥2000L，热胆容量要求≥3L，热胆材质为不锈钢；5L纳滤直饮机涉水许可批件中的净水流量要求≥0.25L/min，额定总净水量要求≥4000L,常温水箱容量要求≥8L；纳滤净水机涉水许可批件中的净水流量要求≥1.5L/min（90L/h）；立式分机涉水许可批件中的常温水箱容量要求≥5L；
32. 每款机型省级或国家级技术监督部门出具的直饮水设备水质检验合格报告(壁挂分机、立式分机不需提供）；
33. 每款机型直饮水机品牌合法有效的代理或销售权证明文件（**所提供的产品均为同一品牌**）；
34. 提供与商用净水机物联网相关的计算机软件著作权登记证书；
35. 5L纳滤直饮机的国家一级水效标识。
36. **报价要求**（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）
37. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（**报价表**）。
38. 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。
39. **确定成交候选人**

本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

1. **无效报价**
2. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
3. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
4. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
5. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价
6. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
7. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
8. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
9. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
10. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
11. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
12. 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
13. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
14. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
15. 不同供应商的响应文件相互混淆；
16. 不同供应商的平台保障金从同一单位或者个人的账户转出；
17. **竞价活动失败**
18. 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；
19. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20. 因重大变故，采购任务取消的；
21. **平台使用费**
22. 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。
23. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；
24. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；
25. **联系方式**

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；



**第二章 采购需求书**

**说明：**

**供应商须对本项目采购内容进行整体响应，任何只对采购内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。**

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期** | **项目预算** |
| 顺德分公司2025年直饮水服务供应项目 | 1项 | 合同签订后，验收之日起1年 | 人民币76000元 |

1. **项目概况：**
2. 项目编号：SDZH202412S420
3. 项目名称：顺德分公司2025年直饮水服务供应项目
4. 项目内容：顺德分公司2025年直饮水服务供应项目，合同签订后，验收之日起1年。
5. 项目预算：人民币76000元。
6. 成交供应商数量：一名。
7. 安装地点：采购人指定地点，各镇街支公司。
8. 服务资格期限：合同签订后，验收之日起1年。
9. **采购项目清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑名称** | **楼层** | **型号** | **台数** | **备注** |
| 大良营业厅 | 1层 | 三温纳滤直饮机 | 1 | 营业厅公共区域 |
| 主办公楼 | 1层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 市场部办公室 |
| 2层（大良办公区） | 5L纳滤直饮机 | 1 | 主楼茶水间 |
| 5L纳滤直饮机 | 1 | 大良办公区 |
| 3层 | 纳滤净水机 | 1 | 茶水间 |
| 立式分机 | 1 | 茶水间 |
| 壁挂分机 | 1 | 接待室 |
| 5L纳滤直饮机 | 1 | 领导办公室 |
| 壁挂分机 | 4 | 领导办公室 |
| 4层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 茶水间 |
| 5层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 接待室 |
| 6层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 茶水间 |
| 7层 | 三温纳滤直饮机 | 1 | 接待室 |
| 均安支公司 | 营业厅 | 三温纳滤直饮机 | 1 | 营业厅公共区域 |
| 2层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 公共区域 |
| 容桂支公司 | 营业厅 | 三温纳滤直饮机 | 1 | 营业厅公共区域 |
| 2层 | 壁挂分机 | 2 | 领导办公室 |
| 5L纳滤直饮机 | 1 | 办公区 |
| 伦教支公司 | 2层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 3人领导办公室用 |
| 北滘支公司 | 营业厅 | 三温纳滤直饮机 | 1 | 营业厅公共区域 |
| 2层 | 壁挂分机 | 1 | 领导办公室 |
| 5L纳滤直饮机 | 1 | 公共区域1 |
| 5L纳滤直饮机 | 1 | 办公区公共区域2 |
| 杏坛支公司 | 2层 | 壁挂分机 | 2 | 领导办公室 |
| 5L纳滤直饮机 | 1 | 办公公共区域 |
| 营业厅 | 壁挂分机 | 1 | 营业厅公共区域 |
| 5L纳滤直饮机 | 1 | 办公区域 |
| 勒流支公司 | 营业厅 | 立式分机 | 1 | 营业厅公共区域 |
| 1层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 公共区域 |
| 2层 | 壁挂分机 | 1 | 楼梯间办公室 |
| 3层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 公共区域 |
| 龙江支公司 | 2层营业厅 | 三温纳滤直饮机 | 1 | 营业厅公共区域 |
| 3层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 办公区公共区域 |
| 乐从支公司 | 营业厅 | 三温纳滤直饮机 | 1 | 营业厅公共区域 |
| 2层 | 5L纳滤直饮机 | 1 | 办公区公共区域 |
| 附楼2F | 立式分机 | 1 | 办公区公共区域 |
| 附楼3F | 5L纳滤直饮机 | 1 | 办公区公共区域 |
| 陈村支公司 | 营业厅 | 立式分机 | 1 | 营业厅公共区域 |
| 1层 | 立式分机 | 1 | 办公区公共区域 |
| 2层 | 5L纳滤直饮机 | 2 | 2个办公室 |
| 合计 |  | 合计 | 46 |  |

备注：具体设备布置按现场实际布局及施工图纸而定。

**直饮水服务费用汇总**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机型汇总** | **台数** | **年服务费单价** | **小计** |
| 壁挂分机 | 12 | 500 | 6000 |
| 立式分机 | 5 | 1200 | 6000 |
| 纳滤净水机 | 1 | 3100 | 3100 |
| 5L纳滤直饮机 | 21 | 2200 | 46200 |
| 三温纳滤直饮机 | 7 | 2100 | 14700 |
|  | 46 | 合计 | 76000 |

1. **产品具体要求：**

（一）三温纳滤直饮机技术参数要求：

1.设备外观尺寸小于等于（宽×厚×高）：（400×400×1400）mm，外观使用ABS塑料+钣金；

2.进水要求、进水压力：0.1–0.4Mpa；进水温度：5–38℃；

3.出水要求：双龙头，可出热水/常温水/冰水；触摸式按键取水

4.额定总净水量：≥2000L；

5.额定功率：≤1300w；（与所投产品3C认证证书相符）；

6.热胆容量：≥3L；使用304不锈钢材料（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）；

7.常温水箱容量：≥8L；

8.净水流量：≥0.15L/min；（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）；

9.冰水制水量：≥0.5L/h；

10.加热及制冷方式要求：加热方式使用热罐加热；制冷方式使用电子制冷；

11.过滤系统要求：内置过滤设备的过滤系统为3级：采用纳滤过滤；

12.智能要求：产品具备WIFI物联网功能，采购人手机端可以查看用水情况、滤芯使用情况、故障信息等；13.安全配置要求：安全保障：防漏电，防干烧，配置智能检测故障功能和自动报警提示功能等；按键采用触摸式并具有童锁保护功能，防止误触；

14.适用人数：5-30人。

（二）5L纳滤直饮机技术参数要求：

1.进水要求：压力：0.1~0.4Mpa；温度：5~38℃；

2.设备外观尺寸小于等于（宽×厚×高）：（400×500×1400）mm，外观使用ABS塑料，圆弧设计防止碰撞；

3.出水要求：单龙头，可出热水/常温水；

4.额定功率：≤1600W；

5.额定总净水量：≥4000L；

6.净水流量：≥0.25L/min（提供所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的；

7.制热方式：采用热罐制热；

8.热胆容量：≥5L，使用304不锈钢材料；

9.常温水箱容量：≥8L；

10.过滤系统要求：采用4级过滤（需含有：PP棉、CTO活性炭或复合滤芯等）核心过滤采用NF纳滤过滤；

11.杀菌功能：内置过流式UV杀菌和常温水箱UV杀菌装置，保证出水无菌；

12.智能要求：产品具备4G物联网功能，采购人手机端可以查看用水情况、滤芯使用情况、故障信息等；

13.安全配置要求：安全保障：防漏电，防干烧，配置智能检测故障功能和自动报警提示功能等；

14.按键采用触摸式并具有童锁保护功能，防止误触；

15.节能环保：高效节水设计，具有国家一级水效认证；

16.适用人数：20-50人。

（三）纳滤净水机技术参数要求：

1.设备外观尺寸小于等于（宽×厚×高）：(500× 500×1400) mm；外观采用镀锌板材质，经久耐用；

2.进水要求、进水压力：0.1–0.4Mpa；进水温度：5–38℃；

3.额定总净水量：≥2000L；

4.额定功率：≤150W；

5.内置压力罐

6.净水流量：≥1.5L/min；（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）

7.过滤系统要求：内置过滤系统为4级（包含PP棉、CTO活性炭），采用NF纳滤过滤；

8.智能要求：产品具备4G物联网功能，采购人手机端可以查看用水情况、滤芯使用情况、故障信息等；

9.安全配置要求：安全保障：防漏电，配置智能检测故障功能和自动报警提示功能等；

10.按键采用触摸式

11.适用人数：5-200人。

（四）壁挂分机技术参数要求：

1.设备外观尺寸小于等于（宽×厚×高）：（350×250×500）mm；壁挂式安装；

2.进水要求、进水压力：0.1–0.4Mpa；进水温度：5–38℃；

3.出水要求：热水及常温水；

4.额定功率：≤500W（与所投产品3C认证证书相符）；

5.热胆容量≥3L；

6.安全配置、安全保障：防漏电，防干烧等；按键采用触摸式并具有童锁保护功能，防止误触；

7.适用人数：5-10人。

（五）立式分机技术参数要求：

1.进水要求：压力：0.1~0.4Mpa；温度：5~38℃；

2.设备外观尺寸小于等于（宽×厚×高）：（400×500×1400）mm，外观使用ABS塑料，圆弧设计防止碰撞；

3.出水要求：单龙头，可出热水/常温水；

4.额定功率：≤1600W；

5.制热方式：采用热罐制热；

6.热胆容量：≥5L，使用304不锈钢材料；

7.常温水箱容量：≥5L；

8.杀菌功能：内置过流式UV杀菌，保证出水无菌；

9.安全配置要求：安全保障：防漏电，防干烧，配置智能检测故障功能和自动报警提示功能等；按键采用触摸式并具有童锁保护功能，防止误触；

10.适用人数：20-50人。

（六）其他技术要求：

**所提供的产品均为同一品牌。**

1. **商务技术要求**

（一）项目服务要求

直饮水采用纳滤净水处理；输水管道采用食品级PE管。

报价包含净水系统设备、安装、上门服务交通费、定期检查费、更换滤芯、更换耗材、零配件费、日常维护维修费用，合同实施过程中的应预见或不可预见的一切费用及税金。

内容要求如下：

1、提供直饮水机免费清洗服务，免费保修服务，若设备不能正常使用提供免费更换服务。

2、保证对直饮水机外观每季度清洁一次;每季度对直饮水机预防性维修保养一次。

3、直饮水机在正常情况时滤芯 、PP棉，复合滤芯，纳滤膜每年更换一次，但在巡检过程中检测水质时如发现水质有异常或未达标的，要随时更换。每次更换滤芯时要有直饮水机使用部门员工签名确认，便于采购人日常监督检查。

4、成交供应商务必做好日常水质监测工作，每半年进行一次水质抽样检测，每次水质检测抽样率不低于在用饮水机的10%，水质样本由成交供应商免费把样本送至检测机构或供水企业进行检测，检测所有费用由成交供应商支付。其中水质检测符合《生活饮用水卫生标准》，项目包括:总大肠菌群/(MPN/100mL)、色度/(度)、浑浊度/(NTU)、臭和味、肉眼可见物、总硬度(以钙和镁总量计)/(mg/L)、耗氧量/(mg/L))、溶解性总固体(可滤残渣）/（mg/L)8项指标。

5、成交供应商保证每季度上门进行设备巡检，每季度定期回访，为每台直饮水机建立用户档案。

6、直饮水处理后水质保留 8 大矿物质元素，包括钾、钠、钙、镁、锌、银、偏硅酸、硒，且不含任何对人体有毒、有害及有异味的物质。其中水质指标TDS 值 12 左右，PH值 7.25 左右，水色度<5。

7.如优质水设备出现故障，成交供应商在接报后24小时内到达现场，并在报修后的72小时内修复设备。若在72小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

8.成交供应商提供的直饮机需满足采购人日常使用需求，若达不到采购人使用需求，成交供应商需按采购人需求整改。

（二）交货期及安装要求：

1.成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.成交供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等）表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

4.办公区域建设净水设备必须根据《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》(CJJ/T 110-2017)(2009 年版)、《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)、《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)等依据进行方案设计安装。

5.**成交供应商须在本合同签订之日起15日内安装调试完成交付使用**。

6.货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，采购人有权到成交供应商生产场地检查货物质量和生产进度。

7.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，成交供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

（三）包装、保险及发运、保管要求

1.货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由响应成交供应商承担。

2.成交供应商负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在验收合格前的质量由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

（四）支付方式

合同签订后，15日内完成设备发货、安装、调试。安装完毕后，经双方在《设备验收表》（详见附件）上签字确认设备完好无损及乙方提供水质合格证明。由成交供应商按半年考核得分开具半年服务费的增值税专用发票（税率为6%），采购人收到发票后于三个月内一次性支付半年服务费用。采购人一个季度内进行一次服务质量考核，半年考核得分作为支付服务费用的结算凭证。两季度考核评分平均分达到90分以上，服务费100%支付；评分平均分达到80~90分，服务费95%支付。如当年2次季度考核评分在80分以下，终止合同。

附件1：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备验收表** | | | | |
| 项目 名称 |  | 设备 名称 |  | |
| 安装 地点 |  | 安装 日期 |  | |
| 供应 单位 |  | 验收 日期 |  | |
| 设备零 配件清 单 |  |  |  |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  |  |  |  |
| 试运行 情况 |  | | | |
| 备注 |  | | | |
| 兹证明该项目已通过验收,保修期自 年 月 日起计。 | | | | |
| **使用单位** | | **供应单位** | | |
| **验收人（盖章）：** | | **交验人（盖章）：** | | |

**第三章 竞价附件**

**报价明细表**

**项目名称：顺德分公司2025年直饮水服务供应项目**

**项目编号：SDZH202412S420**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 年服务费单价（元） | 小计（元） | 提供品牌型号 | 租赁期 |
| 1 | 壁挂分机 | 12 | 台 |  |  |  | 合同签订后，设备验收之日起1年 |
| 2 | 立式分机 | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 纳滤净水机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 5L纳滤直饮机 | 21 | 台 |  |  |  |
| 5 | 三温纳滤直饮机 | 7 | 台 |  |  |  |
| 报价包含净水系统设备、安装、上门服务交通费、定期检查费、更换滤芯、更换耗材、零配件  费、日常维护维修费用，合同实施过程中的应预见或不可预见的一切费用及税金。 | | | | | | | |
| **合计（各项小计之和）： 税率：6%** | | | | | | | |

**报价填写说明：**

1. **报价的小数点后保留2位有效数。**
2. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
3. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
4. **大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；**
5. **价格计算：小计=年服务费单价×数量，合计=各项小计之和；**
6. **所提供的产品均为同一品牌，税率为6%，不得更改。**
7. **平台上报价与上表合计不一致的，以平台竞价时最终报价（含税总价）为准。**

竞价人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字或签章）

日期： 年 月 日

**供应商资格声明函**

**致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司、采联国际招标采购集团有限公司**

关于贵单位、贵司发布**顺德分公司2025年直饮水服务供应项目**的竞价公告，并声明：

本公司（企业）不存在下列情形之一：

1. 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
2. 与本项目同一标包或未划分标包的同一竞价项目的其他供应商为同一个单位负责人；
3. 与本项目同一标包或未划分标包的同一竞价项目的其他供应商存在控股、管理关系；
4. 为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
5. 为本项目的招标代理机构；
6. 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人；
7. 与本项目的招标代理机构存在控股或参股关系；
8. 被依法暂停或者取消投标资格；
9. 在招标公告发布之日至投标截止之日任意一日，存在因违反采购人（或广东省广播电视网络股份有限公司）供应商管理规定而受到禁止参与采购活动的处罚的情形；
10. 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
11. 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
12. 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
13. 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
14. 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
15. 在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人或供应商授权代表有行贿犯罪行为的；
16. 法律法规或本竞价文件规定的其他禁止情形。
17. 本项目不允许非法分包或违法转包，不接受联合体参加。特此声明！

备注：

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

**用户需求书响应声明函**

**致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司、采联国际招标采购集团有限公司**

关于贵单位、贵司发布**顺德分公司2025年直饮水服务供应项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

**合同格式**

**特别提示：以下为本合同的核心条款，各竞价人如前来投标，则视同认可所有条款，不得在成交后单方面提出异议或提出实质性的修改要求。同时，成交人投标时所作出的承诺将补充至本协议。**

**顺德分公司2025年直饮水服务供应项目**

**合同书**

业主单位：

服务单位：

签订日期： 年 月 日

**业主单位： （下称甲方）**

**住所地：广东省佛山市顺德区大良延年路11-2号**

**负责人：**

**联系人：**

**服务单位： （下称乙方）**

**住所地：**

**法定代表人：**

**联系人：**

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本项目的具体情况，签订本合同。

**第一条、项目描述**

（一）项目名称： 顺德分公司2025年直饮水服务供应项目

（二）服务地点： 顺德分公司本部及各支公司办公区域

（三）服务范围： 顺德分公司本部及各支公司指定用水点

**第二条、服务方式**

经甲乙双方共同洽商，甲方选用 品牌净水设备，由乙方提供优质水系统（含水处理设备及管网系统），经双方验收通过后，该系统供甲方使用，并由乙方对优质水系统进行日常巡检、维护和保养等，甲方向乙方支付相应服务费。

**第三条、优质水服务技术标准及验收标准**

（一）优质水服务技术标准

采用纳滤净水处理；输水管道采用食品级PE管。

（二）服务人数及水质要求

优质水系统需满足甲方日常饮用水需求，所供应的优质水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。

（三）优质水设备验收标准

乙方根据优质水设备系统清单明细完成设备安装调试，管道系统设备无漏水，水压均衡，供水稳定，经双方验收通过。

**第四条 服务费标准和支付方式**

1. 服务内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机型名称 | 品牌 | 数量（台） | 年服务费单价(元) | 合计  (元) |
| 1 | 壁挂分机 |  | 12 |  |  |
| 2 | 立式分机 |  | 5 |  |  |
| 3 | 纳滤净水机 |  | 1 |  |  |
| 4 | 5L纳滤直饮机 |  | 21 |  |  |
| 5 | 三温纳滤直饮机 |  | 7 |  |  |
| 合计 | | | | |  |

本项目为固定单价合同，该价格已包含净水系统设备、安装、上门服务交通费、定期检查费、更换滤芯、更换耗材、零配件费、日常维护维修费用，合同实施过程中的应预见或不可预见的一切费用及税金（税率为6%）。每年服务费用为人民币 元（大写： ），其中不含税金额为 元（大写： ），税金为 元（大写： ）。最终服务费用按优质水服务点位实际数量结算。

（二）支付方式

合同签订后，15日内完成设备发货、安装、调试。安装完毕后，经双方在《设备验收表》（详见附件）上签字确认设备完好无损及乙方提供水质合格证明。由乙方按半年考核得分开具半年服务费的增值税专用发票（税率为6%），甲方收到发票后于三个月内一次性支付半年服务费用。甲方一个季度内进行一次服务质量考核，半年考核得分作为支付服务费用的结算凭证。两季度考核评分平均分达到90分以上，服务费100%支付；评分平均分达到80~90分，服务费95%支付。如当年2次季度考核评分在80分以下，终止合同。

1. 甲方开票信息

甲方开票信息、联系人和指定文书邮寄地址如下，若发生变更的，甲方应书面告知乙方，否则，以如下信息为准：

全称：

统一社会信用代码：

地址：

邮寄地址：

开户行及账号：

1. 乙方收款信息如下，若发生变更，乙方应书面告知甲方，否则，以如下信息为准：

**开户银行：**

**开户名称：**

**银行账号：**

**第五条 双方责任**

（一）甲方责任

1、甲方委派1名现场代表负责优质水系统安装施工过程中相关场地协调、衔接沟通等事项，全力支持和配合乙方完成安装工作。

2、甲方负责优质水设备及管道的保管责任，若产品在甲方使用期间发生毁损，甲方需根据产品受损程度和折旧对乙方进行赔偿。如产品灭失、遗失，甲方同意直接按乙方公司该机型首年服务费3倍金额赔偿。若甲方发现优质水设备出现故障的，应及时与乙方联系，通知乙方及时维修处理。

3、甲方应按时足额向乙方支付服务费用。

4、优质水设备运行所需的电费、水费由甲方负责。

5、合同期间，优质水设备使用权属甲方，但未经乙方同意，甲方不得将设备转让、出租、转租、外借，否则将视同侵犯乙方产权处理，乙方有权向甲方收取使用费并要求甲方赔偿损失，甲方需承担相应的经济及法律责任。

6、合同期内，甲方如需移机、退机，需电话联系乙方申请，由乙方安排专业服务人员上门办理相关移机、退机手续。移机：甲方需承担移机费（中央主机类：纳滤净水机、5L纳滤直饮机、三温纳滤直饮机300元/台/次，管线机类：壁挂分机、立式分机200元/台/次）。退机：甲方如因自身原因在合同期内退机的，乙方不退还甲方已经支付的当期服务费用。

（二）乙方责任

1、乙方需按要求完成优质水设备及管道安装，并按合同要求完成验收。

2、乙方进入甲方场地安装施工需服从甲方的管理，施工人员应具备合格的职业技能，因乙方原因导致施工过程中发生安全生产事故的，相关责任由乙方承担。

3、乙方负责优质水设备系统维护和管理工作，对优质水系统进行日常巡检，定期对优质水处理设备滤芯、滤膜进行清洗和更换，滤芯和纳滤膜等耗材每年更换一次，若因设备使用率增加导致水质下降，乙方将增加相关滤芯的更换频率，确保优质水系统运行安全。

4、如优质水设备出现故障，甲方报修后，乙方在24小时内到达现场，并应在报修后的72小时内修复设备，超过 72小时未修复，乙方将免费提供备用机供甲方使用。

5、乙方提供的直饮机需满足甲方日常使用需求，若达不到甲方使用需求，乙方需按甲方需求整改。

6、合同期内，用水设施设备非人为原因损坏的，由乙方负责免费维修。

7、合同期内，如甲方因发展需要，提出新增设备的需求，双方根据现场实际情况确认后，乙方应在约定期限内完成装机，费用按本合同清单明细单价执行。

8、乙方有权在不影响甲方正常工作的情况下对甲方产品使用情况进行查访，对使用不当行为有权提出建议或意见，甲方应当立即执行。

9、乙方需定期对优质水设备水质情况进行跟踪检测，确保优质水水质安全。

10、合同期满后如甲方不再续约，乙方须在合同到期之日起30日内拆除搬走全部设备，逾期未拆除搬走的，甲方有权自行处理。

**第六条 服务期限**

本合同服务年限为1年，以验收之日起算起。

**第七条 违约责任**

（一）甲方违约责任

如甲方未按约定逾期付款的，乙方有权向甲方收取滞纳金（每超过1天按应付金额3‰收取滞纳金）。若甲方逾期付款超过【15】天，乙方有权解除合同并要求甲方支付首年服务费3 倍金额的违约金，因此发生的设备拆除、搬迁等费用应当由甲方承担。

（二）乙方违约责任

1、如因乙方原因未按期完成设备安装的，甲方有权要求乙方支付违约金（每超过1天按甲方已付金额3‰收取违约金）。因甲方原因未能按期完成安装的，安装期限应予以顺延。

2、如因乙方责任，导致优质水水质未符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），造成安全事故的，甲方有权要求乙方承担相应责任。

**第八条 争议解决方式**

（一）本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决，双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（二）若发生争议，协商或调解不成时，可向甲方所属地人民法院起诉。

（三）本合同经双方加盖公章或合同章后生效，本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

**第九条 附件**

附件1：《设备验收表》

附件2：《服务考核评分表》

（以下无正文）

（本页无正文，为合同签署页）

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方：**  **（盖章）** | **乙方：**  **（盖章）** |
| 负责人（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| 经办人（签字）：  签订日期： 年 月 日 | 经办人（签字）：  签订日期： 年 月 日 |

附件1：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备验收表** | | | | |
| 项目 名称 |  | 设备 名称 |  | |
| 安装 地点 |  | 安装 日期 |  | |
| 供应 单位 |  | 验收 日期 |  | |
| 设备零 配件清 单 |  |  |  |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  |  |  |  |
| 试运行 情况 |  | | | |
| 备注 |  | | | |
| 兹证明该项目已通过验收,保修期自 年 月 日起计。 | | | | |
| **使用单位** | | **供应单位** | | |
| **验收人（盖章）：** | | **交验人（盖章）：** | | |

附件2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务考核评分表** | | | | | |
| **序号** | **项目** | **分数** | **考核内容与标准** | | **得分** |
| 1 | 服务质量 | 15 | 1.未穿着工作服每名扣1分； 2.无佩戴工作证每名扣1分； 3.工作不积极、使用不文明用语、态度蛮横，每人每次扣1分； | |  |
| 2 | 建立档案 | 15 | 对有关设备的安装时间、使用情况、技术性能进行归类整理。工作记录不及时归档、档案管理不按规范，每次扣1分； | |  |
| 3 | 巡检情况 | 20 | 对纯净水设备定时巡检，无巡检记录每次扣2分，未及时发现问题或无上报每次每处扣2分； | |  |
| 4 | 设备维修响应 | 10 | 接到甲方发出报障信息后应24小时内到达现场，72小时修复设备，违反一次扣2分，超过5次为0分； | |  |
| 5 | 技术响应 | 20 | 1.技术人员能及时发现并处理故障，原则上72小时内完成维修工作（需更换配件除外）。违反一次扣2分； 2.如设备超过 72小时未修复，乙方将免费提供备机给甲方使用，违反一次扣2分； | |  |
| 6 | 设备运行状态 | 20 | 设备发生故障次数、使用部门投诉次数，每次扣2分； | |  |
| 考核总分 | | | 100 | 考核得分 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 维保单位（盖章）： | | |  | 考核单位（盖章）： |  |
| 经办人： | | |  | 考核人员： |  |

**报价明细表**

**项目名称：顺德分公司2025年直饮水服务供应项目**

**项目编号：SDZH202412S420**

**代理编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 年服务费单价（元） | 小计（元） | 提供品牌型号 | 租赁期 |
| 1 | 壁挂分机 | 12 | 台 |  |  |  | 合同签订后，设备验收之日起1年 |
| 2 | 立式分机 | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 纳滤净水机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 5L纳滤直饮机 | 21 | 台 |  |  |  |
| 5 | 三温纳滤直饮机 | 7 | 台 |  |  |  |
| 报价包含净水系统设备、安装、上门服务交通费、定期检查费、更换滤芯、更换耗材、零配件  费、日常维护维修费用，合同实施过程中的应预见或不可预见的一切费用及税金。 | | | | | | | |
| **合计（各项小计之和）： 税率：6%** | | | | | | | |

**报价填写说明：**

**1.报价的小数点后保留2位有效数。**

**2.供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**

**3.所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**

**4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；**

**5.价格计算：小计=年服务费单价×数量，合计=各项小计之和；**

**6.税率为6%，不得更改。**

**7.平台上报价与上表合计不一致的，以诚e招平台竞价时最终报价（含税总价）为准。**

竞价人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字或签章）

日期： 年 月 日